| # 郵便番号マスク 郵便番号マスクを使用して、任意の国の郵便番号コードについて、番号の位置および文字のタイプを定義できます。 コードの各位置に関して、文字のタイプを次のように定義できます。 Z = 英字、大文字または小文字 (a - z、A - Z) 9 = 数字 (0 - 9) X = 英数字 (a - z、A - Z、0 - 9) 0 = 数字またはスペース (0 - 9、<スペース>) スペース = <スペース> たとえば、｢6715 GV｣ のような郵便番号の場合、｢9999 ZZ｣ というマスクを入力する必要があります。また、｢671F 20｣ のような郵便番号の場合、マスクは ｢999Z 99｣ または ｢99XX 99｣ になります。 マスクは、国 (tcmcs0110s000) セッションで定義します。 ユーザが次のいずれかのセッションで郵便番号を入力した場合は、マスクと照合することによって郵便番号がチェックされます。 住所 (tccom4130s000) 郵便番号 (tccom4136s000) 郵便番号のチェックの他に、入力された郵便番号の長さが、少なくとも国 (tcmcs0110s000) セッションでその国に関して定義済の郵便番号基準と同一であることがチェックされます。 重要 LN は、郵便番号に含まれている文字が ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\+- ]_' abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 である場合のみ、郵便番号とマスクのチェックを行います。郵便番号に ë や ï など他の文字が含まれている場合、郵便番号はチェックされず、自動的に承認されます。 関連トピック 住所の使用 |