| # 設計部品表/製造部品表の整合性の出力 (tiedm1470m000) セッションの目的: 設計部品表 (EBOM) と製造部品表 (PBOM) の差異を出力します。 この差異は、設計部品表を製造部品表にコピーした後に、設計部品表または製造部品表のいずれかが変更されると生じます。 LN は、設計部品表からコピーされたデータと製造部品表との差異だけをチェックします。製造部品表に対する他の変更はチェックしません。 LN は、次の 4 点についてチェックします。 設計部品表からコピーされた製造部品表のラインと、それに対応する設計部品表のラインに差異があるかどうか (設計部品表ラインの削除も含まれます) 設計部品表に追加され、製造部品表に追加されていないラインがあるかどうか。いったん改訂が承認されると、設計部品表の変更はできなくなります。例外のみ修正できます 製造部品表のラインが削除されているかどうか 次のフィールドにおいて、設計部品表コピーデータのラインと製造部品表のラインに差異があるかどうか 主品目 連番 例外 関連トピック 設計データ管理の要約 品目への設計品目のコピー 設計部品表 シングルレベル部品表の構造 設計品目開始 コピー元設計品目 関連トピック 設計品目 設計品目終了 コピー元設計品目 関連トピック 設計品目 設計品目の改訂 コピー元設計品目改訂 関連トピック 設計品目改訂 設計品目の改訂 コピー元設計品目改訂 関連トピック 設計品目改訂 開始主品目 コピー先品目 関連トピック 品目 終了主品目 コピー先品目 関連トピック 品目 差分のみ 設計部品表と製造部品表とが異なる部品表だけをレポートに表示するには、このチェックボックスをオンにします。 |