| # 材料の検査方法 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションのQM の導入の資材 (BOM)チェックボックスがオンの場合、品質を使用して製造オーダの材料をチェックすることができます。 各材料の品質要件を定義できます。 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションの資材 (BOM)チェックボックスをオンにした場合、見積資材 (ticst0101m000) セッションからオーダ固有テスト手順 (qmptc0149m000) セッションを開始できます。 材料に品質管理を導入する際に可能なシナリオは次のとおりです。 材料は検査されますが、検査オーダは製造オーダに影響を及ぼしません (方法 A)。 製造オーダに材料を出庫する前に、材料を検査する必要があります (方法 B)。 オーダ検査 (qmptc1120m000) セッションの検査のブロック方法フィールドによって、使用できる方法が決まります。 検査のブロック方法フィールドの値が続行である場合、方法 A が使用されます。 検査のブロック方法フィールドの値がブロックである場合、方法 B が使用されます。 Infor LN はこれらのフィールドの値を、以下のセッションで入力されたデータに基づいて決定します。 テストの組合せ (qmptc0111m000) オーダ固有テスト手順 (qmptc0149m000) 関連トピック 製造作業 最終製品の品質管理 材料の品質管理 |