| # 予防メンテナンス このモジュールでは、資産に予防メンテナンス (サービス計画および概念 SPC) を有効的かつ効果的な方法で行うことができます。これらの資産は、顧客の資産でも、自分の組織の内部資産でもかまいません。計画活動は、サービス契約の適用対象にすることができます。これらの活動は、顧客と同意することにより、サービスオーダシステムで自動管理することができます。 各製品について、一意のメンテナンス概念を定義できます。サポートされる予防メンテナンス方針は、次のとおりです。 定期メンテナンス (UBM)。期間またはカウンタ読取に基づきます。 サービスのトリガは、km 数、距離、または稼働時間などに基づきます。指定の使用量に達すると、定義済のサービス活動を実行する必要があります。計測を使用して使用量を追跡し、次の活動を計画できます。資産の使用量に基づいて合意することができます。 条件基準メンテナンス (CBM)。訪問による計測値、またはレポートの計測値に基づきます。 条件基準メンテナンスは、構成要素や構成ラインなどの資産の条件によって異なります。複数の計測を登録して、資産の条件を記述できます。条件モニタは、検査または検査履歴から生成したレポート (サービスオーダ管理から取得可能) に基づいて実行できます。 メンテナンス概念の定義をサポートするために、(参照) メンテナンス概念のライブラリを使用できます。品目については、使用しやすいように、(参照) メンテナンス概念を定義してライブラリに保存できます。メンテナンス概念を設定して合意したら、対応するメンテナンス予測、次にメンテナンス計画を生成することができます。 下図に、LN サービス計画および概念 (SPC) モジュールの概念を示します。 図の左上に、メンテナンス概念の設定の基本となる主要要素が 2 つあります。メンテナンス概念は活動のセットで、特定のメンテナンス方針に従って実行する必要があります。このメンテナンス方針には、参照活動と見込品目、またはサービス品目が含まれます。参照活動は、作業のタイプ、および指定のメンテナンス活動に必要な資源を指定します。これらの参照活動を、特定の見込品目またはサービス品目にリンクすることができます。メンテナンス概念は、予防メンテナンス活動の計画に使用されます。 汎用メンテナンス概念を使用して、実行する活動の予測を生成できます。この予測には、相対時間スケールで、これらの活動の想定点が含まれます。これらの予測は、見込品目別、使用クラス別、および見込品目とクラスの組合せ別で生成できます。この生成により、さらに詳細なメンテナンス概念が作成されます。このメンテナンス概念を実際メンテナンス計画に使用できます。 メンテナンス計画は、計画および概念 (SPC) モジュールから開始できます。ただし、契約にリンクされた構成は、契約管理 (CTM) モジュールから開始する必要があります。 選択した設置それぞれについて、設置グループにリンクされたシリアル番号付品目がチェックされます。シリアル番号付品目が検出されると、関連する見込品目またはサービス品目を指定できます。この指定により、使用する必要のあるメンテナンス概念も検出できます。生成した計画により、実行する必要がある活動が得られます。計画活動を発行すると、これらの活動を実際サービスオーダに転送できます。 |