| # 構成管理 構成管理のスコープは、顧客、製造部署、または計画部署に、資産構成 (設置基準) に関する正確な情報を提供することです。これらの資産は、顧客が所有するシリアル番号付品目または内部で所有される設備です。｢構成管理｣ はマルチレベルの構成構造の定義と処理で構成されます。この機能性により、以下のことが可能です。 構成または資産 (資産の構成要素やレベルなど) をフィジカルブレイクダウン構造で定義されているとおりに構築する方法について記述する 資産または構成要素の保証を定義する修理保証が適用可能かどうかも定義する 品目ブレイクダウンテンプレートを定義する サービス構成を販売またはプロジェクトから生成するか、製造で製造部品表を生成するか、または構成構造をシリアル番号付品目のフィジカルブレイクダウンとして直接追加する。これらのプロセスを使用して、カスタマイズ品目をコピーすることも可能 選択した製造部品表を品目ブレイクダウン構造としてコピーする 構成のグラフィカルな概要を示す フィジカルブレイクダウン構造の更新 ｢フィジカルブレイクダウン構造 (PBS)｣ 内の親品目の子に対する複数の変更を登録および処理できます。1 つのブレイクダウンレベルで組み込まれるすべての変更が、承認後に同時に PBS へと更新されます。PBS に組み込まれた一連の変更は、変更番号としてグループ化されます。新しい変更が既存の PBS に適用されると、新しい変更番号が作成され、既存のフィジカルブレイクダウン構造がフィジカルブレイクダウン変更にコピーされます。変更が処理されたら、フィジカルブレイクダウン変更をクローズできます。 フィジカルブレイクダウンの変更と更新の承認と拒否 状況がフリーに設定されている PB ラインは更新/修正できます。修正されたラインは提出する必要があります。フィジカルブレイクダウンラインの状況が承認保留に変更されます。これらの変更は承認済または拒否にすることができます。個々のラインの状況を承認保留、承認済、または拒否に設定することも、すべてのラインに対する変更を同時に実装するためにヘッダレベルで状況を設定することもできます。 置き換えられたシリアル番号付品目 ｢フィジカルブレイクダウン構造｣ の親、最上位品目、またはシリアル番号を置き換えることができます。親、最上位品目、またはシリアル番号を更新すると、関連するすべての構成要素も更新されます。｢旧｣ 品目の状況が ｢置換え｣ に変更されて、この品目は Infor LN で使用できなくなります。 |