| # メンテナンス通知 (tscfg3110m000) セッションの目的: シリアル番号付品目の検査を実行し、登録済の計測値 (数字または英数字) に基づいてメンテナンス通知を生成します。メンテナンストリガセットから派生されるメンテナンス通知ではなく、新規のメンテナンス通知も作成できます。 注意 このセッションは、サービスオーダ活動 (tssoc2110m100) セッションの付随セッションとしても表示できます。このセッションを表示するには、サービスユーザプロファイル (tsmdm1150m000) セッションのサービスオーダ活動グループボックスでメンテナンス通知チェックボックスがオンになっている必要があります。 検査を作成できるのは、一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000) セッションの検査の使用チェックボックスがオンの場合のみです。 顧客クレーム検査が適用されるのは、クレーム管理パラメータ (tscmm0100m000) セッションのサービス検査の使用チェックボックスがオンの場合のみです。 関連トピック サービス検査と予防メンテナンスシナリオ ビジネスオブジェクト 計測を登録するビジネスオブジェクトのタイプ 指定可能な値 ビジネスオブジェクトタイプ 活動ライン メンテナンス通知を登録するサービスオーダまたは作業オーダの活動ライン 品目 メンテナンス通知を生成する品目の一意の識別子 シリアル番号 シリアル番号付品目のシリアル番号 記述 コードの記述または名前 通知 メンテナンス通知 メンテナンス通知の一意の識別子 通知メッセージ メンテナンス通知に適用可能なトリガメッセージの記述 注意 デフォルトの通知メッセージは、メンテナンストリガのトリガメッセージから取得されます。 推奨 メンテナンス通知に適用可能な推奨 状況 計測の状況 指定可能な値 状況 メンテナンストリガ 通知の作成元であるメンテナンストリガセットのコード 記述 コードの記述または名前 登録 割当先 指定されたメンテナンス通知に割り当てられたサービスエンジニア 記述 コードの記述または名前 作成者 メンテナンス通知を作成したユーザのログインコード 作成日 メンテナンス通知が作成された日時 フォローアップ フォローアップ このチェックボックスがオンの場合、メンテナンス通知に対して、フォローアップアクションが必要です。 フォローアップ活動 メンテナンス通知に対するフォローアップアクションとして実行される参照活動 記述 コードの記述または名前 メモ テキスト メンテナンス通知に関連するテキスト (追加)。 検査 計測タイプ 計測対象に関する記述。例: 形状、圧力 位置 品目または品目の位置に関する記述。例: 分配ベルト、左前方、右前方 計測値 実際の計測値 登録 実行者 検査を実行したサービスエンジニア 計測日 実際に検査の計測が実行された日時 作成日 検査が作成された日時 メモ テキスト 検査に関連するテキスト (追加)。 画像 画像 検査を実行する品目の画像 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 計測タイプ 計測タイプのコード 記述 コードの記述または名前 位置 品目が存在する位置の識別子 記述 コードの記述または名前 メンテナンス周期に含む このチェックボックスがオンの場合、予防メンテナンスにメンテナンス通知が含まれます。 最終修正済日付 メンテナンス通知が最後に修正された日時 最終修正者 メンテナンス通知を更新したユーザのログインコード ビジネスオブジェクトタイプ メンテナンス通知を登録するビジネスオブジェクトのタイプ 指定可能な値 ビジネスオブジェクトタイプ メンテナンストリガ 通知の作成元である (トリガセットの) メンテナンストリガのコード 自分に割当 通知を自分に割り当てることができます。 リンク解除 常に無視 エンジニアに割り当てられたリストから、通知を削除します。 一時的に無視 エンジニアに割り当てられたリストから、通知を削除します。 自分に割当 データを修正し、通知を自分に割り当てることができます。 マイメンテナンス通知 エンジニアの通知を表示します。 |