| # 累計製造リードタイム 企業計画は累計オーダリードタイム (COLT) を使用して、品目計画範囲の最小値を正しく設定します。 製造品目の場合、累計オーダリードタイムは以下で構成されます。 品目自体のリードタイム マスタ計画のクリティカル要因として定義した計画品目を含め、部品表における品目の構成要素すべての中で最長の累計オーダリードタイム 品目自体のリードタイムは、以下で構成されます。 品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションで定義されたオーダリードタイム 倉庫 - 品目 (whwmd2110s000) セッションで定義された出庫リードタイム 品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションで定義された安全時間 品目 - オーダ処理 (tcibd2100s000) セッションで定義された追加リードタイム 範囲チェック (cprpd1200m000) セッションで以下のフィールドに入力して、企業計画が累計オーダリードタイムを計算および更新する方法を操作できます。 追加リードタイム: 企業計画が品目の累計オーダリードタイムおよび非クリティカル累計オーダリードタイムに追加する追加リードタイム オーダリードタイム乗数: 企業計画が関係する品目の合計リードタイムを増加するために適用する係数 関連トピック 累計オーダリードタイムと範囲 非クリティカル累計製造リードタイム リードタイムと範囲 |