| # 動的クロスドッキング LN では、動的クロスドッキングによって、ユーザは一時的なクロスドックオーダおよびクロスドックオーダラインを作成できます。クロスドックオーダおよびクロスドックオーダラインに対して (取消を含む) 変更を加えることができます。これは、クロスドッキングプロセスの各種段階で行うことができます。LN では、クロスドックオーダまたはクロスドックオーダラインも自動的に作成できます。 プルシステム 動的クロスドッキングでは、プルシステムをサポートしています。クロスドッキングのプロセスは、出庫オーダラインに対してクロスドックオーダを作成することによって開始されます。このクロスドックオーダに対して、クロスドックオーダラインを作成できます。クロスドックオーダラインは、基本的には入庫オーダラインです。出庫オーダラインはクロスドックオーダとしての役割を果たし、入庫オーダラインはクロスドックオーダラインとしての役割を果たします。出庫オーダラインと入庫オーダラインは、クロスドックオーダおよびクロスドックオーダラインを作成することによって相互にリンクされます。このようにして、出庫オーダラインからクロスドッキングが開始され、商品が入庫場所から発送確定保管場所に移動されます。入庫ラインまたは入庫オーダラインからクロスドッキングを開始することもできます。ただし、クロスドックオーダ/出庫オーダラインに入庫オーダラインをリンクさせる必要があります。 特殊なシナリオ 1 つの入庫オーダラインで複数のクロスドックオーダを履行できます。つまり、単一の入庫オーダラインに対して、複数のクロスドックオーダに対応する複数のクロスドックオーダラインを作成できます(例 1)。 複数の入庫オーダラインで単一のクロスドックオーダを履行できます(例 2)。 例 1 販売オーダライン A は 100 個、販売オーダライン B は 75 個、予測購買オーダ C は 200 個とします。 販売オーダ A に対して、100 個のクロスドックオーダ #1 とクロスドックオーダラインを作成します。これらは、購買オーダ C に対応しています。 販売オーダ B に対して、75 個のクロスドックオーダ #2 とクロスドックオーダラインを作成します。これらも、購買オーダ C に対応しています。
販売オーダ | 個数 | クロスドックオーダ | クロスドックオーダライン | 個数 | 購買オーダ | 個数
A | 100 | #1 | #11 | 100 | C | 200
B | 75 | #2 | #21 | 75 | C | 200
残りの 25 個はクロスドックされません。 例 2 販売オーダライン A は 100個、予測購買オーダ B、C、および D はそれぞれ 40 個とします。 販売オーダ A に対して、100 個の単一のクロスドックオーダ、40 個それぞれにクロスドックオーダライン 2 つ、および 20 個のクロスドックオーダライン 1 つを作成します。
販売オーダ | 個数 | クロスドックオーダ | 個数 | クロスドックオーダライン | 個数 | 購買オーダ | 個数
A | 100 | #1 | 100 | #11 | 40 | B | 40
|  |  |  | #12 | 40 | C | 40
|  |  |  | #13 | 20 | D | 40
残りの 20 個は、別のクロスドックオーダにリンクさせるか、クロスドックしないかのいずれかにできます。 関連トピック 超過在庫の動的クロスドッキング クロスドックオーダ優先順位 クロスドック制約 クロスドックオーダ状況 クロスドックオーダライン状況 クロスドッキングのプロセス クロスドッキングタイムウィンドウ 直接資材供給 (DMS) 強制クロスドッキング範囲 クロスドッキング設定の影響 計画優先順位規則 ケーススタディ |