| # フィジカルブレイクダウン変更ライン (tscfg2141m000) セッションの目的: 親品目およびコンポーネントのフィジカルブレイクダウン構造における変更を表示します。このセッションには、付随セッションとしてのみアクセスすることができます。 注意 このセッションを表示できるのは、構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションでフィジカルブレイクダウン変更チェックボックスがオンの場合のみです。 PBS からコピーチェックボックスがオンに設定された変更ラインを削除することはできません。 ヘッダ状況がクローズに設定されている場合、ラインを追加、修正、または削除することはできません。 ライン状況がブレイクダウン更新済に設定されている場合、ラインを修正または削除することはできません。 ラインを削除できるのは、変更のソースがマニュアルに設定されている場合のみです。 変更のソースごとに、1 つのラインのみ存在できます。 変更のソースがサービスオーダ、メンテナンス販売オーダ、または作業オーダに設定されている場合、ラインを修正することはできません。 変更ラインに関連する品目の状況がフィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションで設置予定または削除予定に設定されている場合、ラインを修正することはできません。 関連トピック フィジカルブレイクダウン構造の更新 フィジカルブレイクダウンの変更と更新の承認と拒否 置き換えられたシリアル番号付品目 親品目 親品目のコード。この品目のコンポーネントが変更されます。 注意 この値はフィジカルブレイクダウン変更 (tscfg2140m000) セッションからデフォルト設定されます。 親シリアル番号 親品目のシリアル番号。この品目のコンポーネントが変更されます。 注意 この値はフィジカルブレイクダウン変更 (tscfg2140m000) セッションからデフォルト設定されます。 契約変更番号 親品目のフィジカルブレイクダウン構造における変更を識別する番号 注意 この値はフィジカルブレイクダウン変更 (tscfg2140m000) セッションからデフォルト設定されます。 位置 フィジカルブレイクダウン構造におけるコンポーネントの位置番号 注意 このフィールドを修正できるのは、フィジカルブレイクダウン変更ラインがマニュアルで作成された場合のみです。値を変更すると、Infor LN により、フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションで同じ位置番号が設定された既存のフィジカルブレイクダウンがチェックされます。フィジカルブレイクダウンが使用できる位置番号は使用できません。 旧品目 フィジカルブレイクダウン構造における旧品目のコード 旧シリアル番号 フィジカルブレイクダウン構造における旧コンポーネントのシリアル番号 旧品目の記述 コードの記述または名前 変更のソース 変更のソース 指定可能な値 変更のソース 注意 この値は関連するオーダの状況により決定され、オーダより前に設定されるか、変更ラインがマニュアルで作成された場合はマニュアルに設定されます。 オーダが変更ラインに関連していない場合、デフォルトでこの値はマニュアルに設定されます。 アクション コンポーネントラインで実行されるアクション 指定可能な値 アクション 注意 品目の新数量がゼロに設定されている場合、Infor LN により、このフィールドは削除にデフォルト設定されます。 新規作成されたラインの場合、このフィールドを削除または置換に設定できません。 記述 コードの記述または名前 新品目 新規親品目のコード。 注意 ヘッダ状況がクローズに設定されている場合、このフィールドは無効になります。 アクションが保持または削除に設定されている場合、このフィールドは適用されません。 変更のソースが以下に設定されている場合、この値を修正することはできません。 サービスオーダ メンテナンス販売オーダ 作業オーダ 新シリアル番号 新規親品目のシリアル番号。 注意 ヘッダ状況がクローズに設定されている場合、このフィールドは無効になります。 アクションが保持または削除に設定されている場合、このフィールドは適用されません。 変更のソースが以下に設定されている場合、この値を修正することはできません。 サービスオーダ メンテナンス販売オーダ 作業オーダ フィジカルブレイクダウン構造で変更を作成するには、シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) のシリアル番号付品目状況を以下に設定しないでください。 開始 リサイクル 置換え 削除済 新規シリアル番号付品目のフィジカルブレイクダウン構造は作成できません。 アクションが置換に設定されている場合、旧品目 (シリアル番号付) を新品目 (シリアル番号付) として使用することはできません。 変更のソースが以下に設定されている場合、この値を修正することはできません。 サービスオーダ メンテナンス販売オーダ 作業オーダ 新品目の記述 コードの記述または名前 旧数量 フィジカルブレイクダウン構造における子品目の旧数量 注意 アクションが設置に設定されている場合、この値は適用されません。 この値は、フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションで定義された数量をもとにデフォルト設定されます。 新数量 フィジカルブレイクダウン構造における子品目の新数量 注意 ヘッダ状況がクローズに設定されている場合、このフィールドは無効になります。 この値は必須であり、新品目および新シリアル番号が指定されている場合は正の値である必要があります。 変更のソースが以下に設定されている場合、この値を修正することはできません。 サービスオーダ メンテナンス販売オーダ 作業オーダ 状況 変更ラインの状況 指定可能な値 変更ライン状況 ワークフロー状況 ビジネスオブジェクトに適用できる状況は、ION ワークフローを使用する権限を必要とします。 権限を必要とする変更を実行する場合、ビジネスオブジェクトのチェックアウトされたバージョンが作成されます。これらの変更は、承認/チェックインの後にのみ有効になります。 チェックアウト済およびチェックイン済オブジェクトは、[チェックアウト済オブジェクト (ttocm9599m000)] に表示されます。 このセッションの適切なメニューから、｢ワークフロー｣ を選択し、ビジネスオブジェクトの所要アクションを選択します。 指定可能な値 ビジネスオブジェクトがチェックアウトされると、このフィールドはオブジェクト状況に設定されます。 ビジネスオブジェクトがチェックインされると、このフィールドは承認状況に設定されます。 チェックインされたオブジェクトかチェックアウトされたオブジェクトかにかかわらず、[ワークフロー情報フィールド (ttocm0106m000)] セッション ([オブジェクトタイプ (ttocm0102m000)] セッションのタブとして表示される) で記述がオブジェクトタイプに指定されると、このフィールドは適切な [記述] フィールドの値を常に表示します。 注意 Infor LN のビジネスオブジェクトに対する ION ワークフローの設定および使用についての詳細は、Infor Xtreme にある Infor LN Content Guide for Infor ION を参照してください。 関連トピック ワークフロー状況処理 ロット フィジカルブレイクダウン構造における新品目のロット番号 注意 ヘッダ状況がクローズに設定されている場合、このフィールドは無効になります。 この値は、シリアル番号付品目 (tcibd4501m000) セッションのロットフィールドをもとにデフォルト設定されます。 改訂 フィジカルブレイクダウン構造における新品目の改訂番号 注意 ヘッダ状況がクローズに設定されている場合、このフィールドは無効になります。 このフィールドが適用されるのは、一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000) セッションの有効な設計改訂チェックボックスがオンの場合のみです。 この値は、シリアル番号付品目 (tcibd4501m000) セッションのロットをもとにデフォルト設定されます。 PBS からコピー このラインがオリジナルのブレイクダウンのコピーかどうかを示します。コピーの場合、Infor LN はこのチェックボックスをオンにします。 注意 フィジカルブレイクダウン変更が開始されると、このラインがコピーされます。 最終修正済日付 データが最後に修正された日時 注意 デフォルトは、システム日時です。 最終修正者 最後にラインデータを修正したユーザのログインコード 注意 デフォルトは、ユーザのシステムログインコードです。 設置 新規変更ラインを作成できます。 削除 選択した変更ラインを削除できます。 置換 選択した変更ラインを置換できます。 提出 選択した変更ラインにおける変更を提出できます。 承認 選択した変更ラインにおける変更を承認できます。 拒否 選択した変更ラインにおける変更を拒否できます。 フィジカルブレイクダウンの更新 選択したラインの実際のフィジカルブレイクダウン構造を更新します。 マニュアル変更を戻す 変更のソースフィールドがマニュアルに設定されている変更を元に戻します。変更を元に戻すことができるのは、状況が承認済または拒否に設定されていない場合のみです。 シリアル番号の生成 品目の新シリアル番号を生成します。 |