| # 製造オーダグループの作成 オーダのグループ化には 3 とおりの方法があります。 ワークセンタなどの基準の範囲による方法。 オーダグループ別作業の完了レポート (tisfc0205m000) セッションでグループ内のすべての製造オーダを同時に完了としてレポートするといったアクションを実行する必要がある場合は、同様の工順を持つオーダをグループ化すると便利です。 特定の主品目または構成要素品目のオーダによる方法: 主品目チェックボックスまたは資材品目選択チェックボックスをオンにします。 個々のオーダを選択する方法: 特定のオーダをクリックします。 特定製造オーダの入力 (tisfc4820s000) セッションが開始し、グループ化する必要がある製造オーダ番号を入力できます。 オーダを選択したら、工具を基準としてサブ選択を行うことができます。 たとえば、初期選択で工順 001 を持つすべてのオーダを選択し、次にタイプが ｢スクリュードライバ｣ のすべての工具を選択します。 オーダグループに追加されるオーダはすべて、工順が 001 でスクリュードライバを使用するオーダとなります。 初期選択を行ったら、個々のオーダをグループに含めるかどうかを製造オーダを工程管理グループへ割り当て (tisfc3151s000) セッションで設定できます。このセッションは、現在のセッションでグループ作成をクリックすると自動的に開始します。 選択範囲のオーダがすでにオーダグループに含まれている場合は、既にグループ化されたオーダを表示チェックボックスをオンにして製造オーダを工程管理グループへ割り当て (tisfc3151s000) セッションで表示できます。 ただし、オーダは 1 つのオーダグループにしか属することができないので、それらのオーダを現在のグループに含めることはできません。 まず製造オーダ (tisfc0501m000) セッションで既存のグループからオーダを削除する必要があります。 関連トピック オーダ分類 企業計画でのオーダグループ 工具所要量計画 |