| # ロット/シリアルの検査 製造処理では品質検査を使用して、製造した製品が必須の仕様に適合していることを認定します。品質テストの結果に基づいて、製造処理のブロックまたは発行が行われます。 通常、バッチの個々の品目はテストされません。多くの場合、バッチ内のすべての品目の合格/不合格を決定するために、いくつかの品目のみをテストする必要があります。 サンプリングおよびサンプルルールに基づいてこの機能がサポートされます。 注意 また、シリアル番号付品目 (在庫内および在庫外) について検査オーダを 1 つ作成することもできます。 発生元が工順であるオーダのロット/シリアルの検査 シリアル別検査 テストの組合せ (qmptc0111m000) セッションのシリアル別検査チェックボックスをオンにして、シリアル番号付品目のシリアルについて検査を実行することを指定します。 注意 このチェックボックスは、発生元が工順の場合にのみ適用されます。 倉庫検査経由のオーダ検査のロット/シリアルの検査 パラメータ 在庫処理パラメータ (whinh0100m000) セッションで、複数のストックポイントを 1 つの倉庫検査に統合します。 このチェックボックスがオンの場合、ロット/シリアル番号付品目、LIFO/FIFO 品目、または複数の扱い単位に分けられている品目が、1 つの入庫検査または出庫検査に統合されます。 統合は、次の要件に基づいて決まります。 これらの品目について、倉庫検査が必要である 入庫 品目が入庫ライン、または入庫ラインが一致する入庫勧告ラインにリストされている倉庫が保管場所管理である場合、勧告済検査場所も一致する必要がある 出庫 品目が、出庫ラインが一致する出庫勧告ラインにリストされている倉庫が保管場所管理である場合、発送確定保管場所も一致する必要がある 工順および完成品検査の処理 手順 1. シリアル番号付品目の製造オーダを作成します。製造オーダ (tisfc0101m100) セッションを使用して、在庫品目のロット/シリアルの製造オーダを作成します。 手順 2. 製造オーダを発行します。オーダを発行するには、[オーダの発行] をクリックします。 手順 3. オーダ検査が作成されます。工順が発生元のオーダ検査が作成されます。 手順 4. 検査数量を指定します。製造オーダ (tisfc0501m000) セッションの [アクション] をクリックし、[作業の完了レポート] を選択します。作業の完了レポート (tisfc0130m000) セッションで作業ラインを開き、検査予定フィールドに検査数量を指定します。 手順 5. 検査するシリアル番号を選択します。作業の完了レポート (tisfc0130m000) セッションのシリアルの選択をクリックし、検査するシリアル番号を選択します。 手順 6. オーダ検査が更新されます。オーダ検査を表示するために、作業の完了レポート (tisfc0130m000) セッションの [参照] メニューを選択し、[オーダ検査] をクリックします。オーダ検査を開き、[参照] メニューを選択して [ロット/シリアル/ストックポイント詳細] をクリックします。工順が発生元のすべてのシリアルについて、オーダ検査が 1 つ作成されます。 手順 7. テスト結果を指定します。オーダ検査 (qmptc1620m000) セッションで、検査オーダを開きます。検査オーダ (qmptc1100m000) セッションの [テストデータ] タブを選択し、測定値を指定します。[結果] フィールドの値が [合格] または [不合格] に更新されます。 手順 8. テスト手順を完了します。検査オーダ (qmptc1100m000) セッションの [ライン] タブを選択し、[完了に設定] をクリックします。検査オーダが完了します。不合格のシリアル詳細を表示するには、[テストデータ] タブの [参照] メニューを選択し、[検査オーダ/ロット/シリアル/ストックポイント詳細] をクリックします。検査オーダロット/シリアル/ストックポイント詳細 (qmptc1131m000) セッションが開きます。 手順 9. オーダ検査を完了し、処理します。オーダ検査 (qmptc1620m000) セッションで、[完了] を選択します。オーダラインの状況が ｢完了｣ に変化します。[アクション] メニューを選択し、[検査オーダの処理] をクリックします。オーダラインの状況が ｢クローズ｣ に変化します。注意: 不合格数量の不適合レポートも生成できます。作業の完了レポート (tisfc0130m000) セッションで、不適合レポートをクリックします。不適合レポート (qmncm1100m000) セッションが開きます。記述を指定して 不適合レポートを保存します。発生元オーダおよびロット/シリアル詳細にはデフォルト値が入力されます。不合格品目のロット/シリアル詳細を表示するには、[ロット/シリアル] をクリックします。 オーダ検査のクローズ後、作業の完了レポート (tisfc0130m000) セッションの完了数量および不合格数量が更新されます。 不合格数量は、廃棄するか、隔離検査に移動することができます。 手順 10. 作業を完了します。作業の完了レポート (tisfc0130m000) セッションで、[不合格] グループボックスの [理由] フィールドに、不合格の理由を指定します。[完了] をクリックします。作業の状況が ｢完了｣ に設定されます。 手順 11. 製造オーダを完了します。製造オーダ (tisfc0101m100) セッションの [アクション] メニューを選択し、[オーダの完了レポート] をクリックします。オーダの完了レポート (tisfc0120s000) セッションが開きます。[追加納入数量] フィールドに合格したシリアルの数量を指定し、[シリアルの選択] をクリックしてシリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションを開きます。オーダの完了をレポートするために、合格したシリアルを選択します。 品目がロット管理されている場合、ロットコードの生成を確認するように求められます。[Yes] をクリックすると、入庫倉庫オーダラインを有効化するときに入庫が自動確認されることを示す確認メッセージが表示されます。[Yes] をクリックして入庫を確認します。オーダおよび倉庫別商品入庫ノートレポートが表示されます。 手順 12. 製造倉庫オーダをチェックします。オーダの完了レポート (tisfc0120s000) セッションの [参照] メニューを選択し、[製造倉庫オーダ] をクリックします。完成品が完成品倉庫に入庫したときに、製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションで、製造倉庫オーダの状況が ｢検査予定｣ に設定されます。 手順 13. オーダ検査をチェックします。製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションの [参照] メニューを選択し、[倉庫オーダ - 状況概要] をクリックします。入庫ライン状況概要 (whinh2119m000) セッションが開きます。[アクション] メニューの [倉庫検査] を選択します。[倉庫検査]セッションの [参照] メニューを選択し、[オーダ検査] セッションを開きます。完成品について生成されたオーダ検査を表示できます。 |