| # 見積資材 (ticst0101m000) セッションの目的: 製造オーダで使用する資材の見積数量をリストし、製造オーダの実行に必要な資材の表示またはメンテナンスを行います。 関連トピック 見積/実際の材料費 材料の品質管理 倉庫からのバックフラッシュ資材の収集 見積資材ラインの順序 参照指示の概要 ファントム 製造オーダでのファントムの追加および正展開 製造と文書管理の統合 製造オーダ分割 - 概要 原価分割 企業計画および製造での原価分割 製造でのペギング 製造オーダ 資材を使用する製造オーダ 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 オーダ状況 製造オーダのオーダ状況 指定可能な値 オーダ状況 主品目 製造オーダで製造される品目 作業品目 作業実行の対象となる、主品目またはファントム 作業品目フィールドに含まれている品目が主品目フィールドと異なる場合、その作業品目はファントムです。この場合、ファントムの工順は主品目の工順に接続されます。 作業品目がファントムでない場合、主品目と作業品目は同じです。 関連トピック ファントム 見積原価を凍結 このチェックボックスがオンの場合、見積資材を変更することはできません。 どの時点で見積原価が凍結されるかは、製造オーダ (tisfc0101s000) セッションの見積の凍結時点フィールドの値によって決まります。 オーダ数量 製造予定のオーダ数量。資材および時間の見積はこの数量に基づきます。 オーダ数量 オーダ数量を表す上で使用される棚卸単位 資材をバックフラッシュ このチェックボックスがオンの場合、製造オーダの資材はバックフラッシュとして出庫されます。 シリアル番号付品目をバックフラッシュできるのは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで在庫シリアルチェックボックスがオフになっており、かつ完成状態時のシリアル出庫登録フィールドが Yes に設定されている場合のみです。これ以外の場合は、シリアル番号付品目はバックフラッシュできません。 シリアル番号付品目がロット管理されている場合、品目のバックフラッシュ元のロットは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで定義されている出庫方法 (後入れ先出し (LIFO)、先入れ先出し (FIFO)) に基づきます。 関連トピック バックフラッシュ シリアル番号付品目の概要 位置 位置番号は、見積資材 (ticst0101m000) セッションで見積資材を識別します。 . 作業 資材が使用される作業 製造オーダに作業が含まれる場合、作業を入力する必要があります。 製造オーダに作業が含まれない場合は、製造開始時に資材が必要と仮定されます。 デフォルト このフィールドのデフォルトは、部品表 (tibom1110m000) セッションから得られます。 この資材にバックフラッシュが適用される場合に、このフィールドを変更することによってバックフラッシュ予定数量またはバックフラッシュ済数量が変更されるならば、このフィールドを変更することはできません。 注意 資材が複数の作業で使用される場合は、最初に使用される作業に資材をリンクさせる必要があります。また、資材を複数回入力して、各作業で扱う数量を指定することもできます。 関連トピック 資材と作業のリンク バックフラッシュ 品目 製造で資材として使用される品目 有効化コード 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインやプロジェクト成果物ラインなどの参照番号 注意 導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションのプロジェクトペギングチェックボックスがオンの場合のみ適用されます。 倉庫 資材を出庫する倉庫 指定可能な値 倉庫のタイプとして、通常または工程を入力する必要があります。 デフォルト このフィールドのデフォルトは、部品表 (tibom1110m000) セッションの倉庫フィールドの値です。 注意 工程倉庫を使用する場合、品目はこの倉庫から工程倉庫に転送された後で出庫されます。この場合は、製造オーダを発行または生成するときに (引当を工程倉庫へ移動パラメータの設定に合わせて)、資材の引当が工程倉庫にシフトします。 共通情報の倉庫 (tcmcs0503m000) セッションにある倉庫タイプフィールドで、タイプをチェックできます。 次の場合には、このフィールドを変更できません。 この倉庫からの資材の出庫が開始済 見積原価が凍結済 見積数量がゼロ以外 倉庫での評価額が相違 関連トピック 工程倉庫の使用 資材出庫の概要 引当日 タイムフェーズ在庫移動の日付および時間。つまり、製造オーダに引当済の資材が倉庫管理の計画在庫処理に含まれる日時です。 正味数量 製品の特定の数量を作成するために理論上必要な構成要素または資材の数量 この数量は正味数量と呼ばれます。これは、資材または製品の損失を補うためにこの数量よりも多くの数量が実際には必要になるからです。 シリアル番号付品目を扱っている場合、このフィールドの数量は予定より少なくてもかまいません。詳細は、シリアル番号付品目の再作業オーダ手順を参照してください。 関連トピック 見積数量の計算 見積/実際の材料費 シリアル番号付品目の再作業オーダ手順 見積数量 必要な資材の見積数量。部品表 (BOM) で指定された正味数量に基づき、仕損と産出による損失を補填するための資材増加が考慮されます。 関連トピック 見積数量の計算 バックフラッシュ このチェックボックスがオンの場合、 バックフラッシュは、資材を出庫する方法として適用されます。 関連トピック バックフラッシュ 改訂 品目の改訂 指定可能な値 改訂を入力できるのは、品目が改訂管理されている設計品目で、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションで設計改訂を有効にするチェックボックスがオンになっている場合のみです。 デフォルト このフィールドのデフォルトは、現在の改訂です。 設計データ管理モジュールで品目に定義されている、有効な改訂を入力する必要があります。 注意 資材の出庫を開始したら、このフィールドは変更できません。 関連トピック 設計データ管理の要約 仕様 このチェックボックスがオンの場合、資材の仕様が存在します。適切なメニューから仕様をクリックすると、仕様 (tcibd4120m000) セッションが開始されます。このセッションでは、適用可能な仕様を表示できます。 初期非表示 作業品目 作業実行の対象となる、主品目またはファントム 作業品目フィールドに含まれている品目が主品目フィールドと異なる場合、その作業品目はファントムです。この場合、ファントムの工順は主品目の工順に接続されます。 作業品目がファントムでない場合、主品目と作業品目は同じです。 関連トピック ファントム 長さ 資材の長さ この値は正味数量を計算するために使用されます。 長さを入力した場合には、この資材に関する切断作業リストも出力できます。 関連トピック 正味数量の計算 オーダ文書の内容 長さ 見積数量を入力するために使用される長さおよび幅の単位 この単位は、部品表パラメータ (tibom0100m000) セッションで各パラメータを初期化する際に定義済になっています。 幅 資材の幅 この値は正味数量を計算するために使用されます。 長さと幅を入力した場合には、この資材に関する切取作業リストも出力できます。 関連トピック 正味数量の計算 オーダ文書の内容 幅 見積数量を入力するために使用される長さおよび幅の単位 この単位は、部品表パラメータ (tibom0100m000) セッションで各パラメータを初期化する際に定義済になっています。 単位数 資材の所要数量。指定された長さと幅の単位数として表されます。 関連トピック 正味数量の計算 直接出庫開始 このチェックボックスがオンの場合、資材の倉庫オーダラインは、製造オーダの発行時に自動的にブロック解除されます。このため、在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを実行して資材をブロック解除する必要はありません。 このチェックボックスがオフの場合、かつ資材がバックフラッシュされていない場合、在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを使用して資材の倉庫オーダラインをブロック解除する必要があります。 ブロック解除された倉庫オーダラインは、倉庫の従業員が倉庫出庫手順を開始する合図となります。この手順は、資材の出庫勧告から始まります。倉庫出庫手順によって、資材が工程に送られます。この資材に関する直接処理倉庫オーダラインチェックボックスがオンの場合、倉庫出庫手順が自動的に実行されます。 注意 フロア在庫は、常に在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを使用して出庫する必要があります。 関連トピック 資材出庫の概要 仕損率 資材の損失を補填するための正味数量の増加分を示す仕損率 デフォルト このフィールドのデフォルトは、部品表 (tibom1110m000) セッションの仕損率 % フィールドの値です。 関連トピック 仕損 仕損数量 資材の損失を補填するための正味数量の増加分を示す仕損数量 デフォルト このフィールドのデフォルトは、部品表 (tibom1110m000) セッションの仕損数量フィールドの値です。 関連トピック 仕損 直接処理倉庫オーダライン このチェックボックスがオンの場合、倉庫内の資材がブロック解除されると自動的に倉庫出庫手順が実行されます。 このチェックボックスがオフの場合、 在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションで倉庫オーダラインをブロック解除すると、製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) 詳細セッションの倉庫別出庫フィールドに出庫数量が加算されます。残りの倉庫手順は、マニュアルで実行する必要があります。 在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを使用すると、出庫資材の倉庫オーダラインがブロック解除されます。また、資材に対応する直接出庫開始チェックボックスをオンにすることもできます。この場合、倉庫オーダラインは製造オーダ発行時に自動的にブロック解除されます。 関連トピック 資材出庫の概要 代替あり このチェックボックスがオンの場合、1 つまたは複数の代替資材が代替見積資材 (ticst0150m000) セッションに存在します。 このチェックボックスは修正できません。 代替資材を表示またはメンテナンスするには、代替見積資材をクリックします。 関連トピック 部品表の代替資材 参照指示あり このチェックボックスがオンの場合、1 つまたは複数の参照指示が見積資材別参照指示 (ticst0106m000) セッションに存在します。 このチェックボックスは修正できません。 参照指示を表示またはメンテナンスするには、見積資材別参照指示をクリックします。 関連トピック 参照指示の概要 複数品目可 このチェックボックスがオンの場合、見積資材の見積数量を複数の品目に配分できます。たとえば、正味数量を、使切資材と標準資材に分配したり、標準資材と 1 つまたは複数の代替資材に分配したりすることができます。このチェックボックスがオフの場合、1 つの製造オーダにつきこの部品表ラインの 1 つの品目しか出庫されません。 例については、古くなった品目の残余在庫を使い切るにはを参照してください。 関連トピック 古くなった品目の残余在庫を使い切るには 部品表の代替資材 ロットコード 特定の (ロット) コードで識別され、一括して製造および保管される大量の品目。ロットは商品の識別に使用します。 資材管理方法 部品表からオーダ文書に出力する必要のある資材、または引き当てる必要のある部品表資材、あるいはそれらの両方を指定する方法。オーダ文書には、資材リスト、資材出庫ノート、製造オーダチェックリスト、切断作業リスト、切取作業リスト、一括切断作業リスト、一括切取作業リストなどがあります。 このフィールドの値は、部品表 (tibom1110m000) セッションのオーダ文書に出力チェックボックス、および品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションのフロア在庫チェックボックスによって変わります。デフォルトの組合せとその結果として指定される資材管理方法を次の表に示します。
オーダ文書に出力 | フロア在庫 | [資材管理方法] の値
--- | --- | ---
オフ | オン | 作成される資材ラインなし
オフ | オフ | 引当のみ
オン | オフ | 出力および引当
オン | オン | 出力のみ
注意 製造オーダ状況が計画済のときに、マニュアルで (フロア在庫) 資材を追加した場合にのみ、このフィールドを変更できます。 外注先による供給 1 つまたは複数の作業、または品目の製造処理全体を外注する場合、外注品目に使用する資材を外注先に送るかどうかを選択できます。 このチェックボックスがオンの場合、資材は外注先に送られず、外注先によって供給されます。資材は外注先によって供給されます。 このチェックボックスがオフの場合、外注される作業に資材がリンクされていれば、資材が外注先に送られます。 関連トピック 外注の概要 検査オーダ状況(QMS) 検査別に示される状況 関連トピック 保管検査 部分組立品 このチェックボックスがオンの場合、品目は部分組立品です。 関連トピック 外注の概要 資材フローサポートのある作業外注 所有権 オーダで使用する資材の所有者を表示します。 注意 オーダに顧客支給資材が含まれている場合、品目または部分組立品の所有権が顧客所有に設定されます。 顧客支給資材 このチェックボックスがオンの場合、資材は顧客支給資材です。 注意 顧客支給資材パラメータが導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションでオンの場合のみ表示されます。 関連トピック 外注の概要 顧客支給資材を含む このチェックボックスがオンの場合、製造オーダに顧客支給資材が含まれています。 一般 一般 品目 製造で資材として使用される品目 部分組立品 このチェックボックスがオンの場合、品目は部分組立品です。 関連トピック 外注の概要 資材フローサポートのある作業外注 有効化コード 有効化構成品目に関する差異をモデル化するために使用する、販売オーダラインやプロジェクト成果物ラインなどの参照番号 構成シリーズ/順序 有効化コードシリーズ 内訳タイプ 出庫される資材の内訳タイプを表示します。 指定可能な値 内訳タイプ 位置の代替 このフィールドに入力すると、このフィールドに表示されている位置番号の資材とすべてまたは部分的に置換可能な代替資材がこのラインに示されます。 位置番号は、このセッションの位置フィールドに表示されます。 関連トピック 部品表の代替資材 所有権 所有権 改訂 品目の改訂 指定可能な値 改訂を入力できるのは、品目が改訂管理されている設計品目で、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションで設計改訂を有効にするチェックボックスがオンになっている場合のみです。 デフォルト このフィールドのデフォルトは、現在の改訂です。 設計データ管理モジュールで品目に定義されている、有効な改訂を入力する必要があります。 注意 資材の出庫を開始したら、このフィールドは変更できません。 関連トピック 設計データ管理の要約 作業 資材が使用される作業 製造オーダに作業が含まれる場合、作業を入力する必要があります。 製造オーダに作業が含まれない場合は、製造開始時に資材が必要と仮定されます。 デフォルト このフィールドのデフォルトは、部品表 (tibom1110m000) セッションから得られます。 この資材にバックフラッシュが適用される場合に、このフィールドを変更することによってバックフラッシュ予定数量またはバックフラッシュ済数量が変更されるならば、このフィールドを変更することはできません。 注意 資材が複数の作業で使用される場合は、最初に使用される作業に資材をリンクさせる必要があります。また、資材を複数回入力して、各作業で扱う数量を指定することもできます。 関連トピック 資材と作業のリンク バックフラッシュ 計画投入数量 計画投入数量は、見積資材の計算の基礎となります。この数量には、完了済および不合格としてレポートされる数量が含まれます。 関連トピック 見積数量の計算 倉庫 資材を出庫する倉庫 指定可能な値 倉庫のタイプとして、通常または工程を入力する必要があります。 デフォルト このフィールドのデフォルトは、部品表 (tibom1110m000) セッションの倉庫フィールドの値です。 注意 工程倉庫を使用する場合、品目はこの倉庫から工程倉庫に転送された後で出庫されます。この場合は、製造オーダを発行または生成するときに (引当を工程倉庫へ移動パラメータの設定に合わせて)、資材の引当が工程倉庫にシフトします。 共通情報の倉庫 (tcmcs0503m000) セッションにある倉庫タイプフィールドで、タイプをチェックできます。 次の場合には、このフィールドを変更できません。 この倉庫からの資材の出庫が開始済 見積原価が凍結済 見積数量がゼロ以外 倉庫での評価額が相違 関連トピック 工程倉庫の使用 資材出庫の概要 WMS 管理 このチェックボックスがオンの場合、倉庫管理システム (WMS) との統合が存在することを倉庫 (tcmcs0503m000) セッションで定義しました。このセッションのロット選択フィールドの値は、使用される WMS の値と同じにします。 資材数量 正味数量 製品の特定の数量を作成するために理論上必要な構成要素または資材の数量 この数量は正味数量と呼ばれます。これは、資材または製品の損失を補うためにこの数量よりも多くの数量が実際には必要になるからです。 シリアル番号付品目を扱っている場合、このフィールドの数量は予定より少なくてもかまいません。詳細は、シリアル番号付品目の再作業オーダ手順を参照してください。 関連トピック 見積数量の計算 見積/実際の材料費 シリアル番号付品目の再作業オーダ手順 長さ 資材の長さ この値は正味数量を計算するために使用されます。 長さを入力した場合には、この資材に関する切断作業リストも出力できます。 関連トピック 正味数量の計算 オーダ文書の内容 長さ 見積数量を入力するために使用される長さおよび幅の単位 この単位は、部品表パラメータ (tibom0100m000) セッションで各パラメータを初期化する際に定義済になっています。 幅 資材の幅 この値は正味数量を計算するために使用されます。 長さと幅を入力した場合には、この資材に関する切取作業リストも出力できます。 関連トピック 正味数量の計算 オーダ文書の内容 幅 見積数量を入力するために使用される長さおよび幅の単位 この単位は、部品表パラメータ (tibom0100m000) セッションで各パラメータを初期化する際に定義済になっています。 単位数 資材の所要数量。指定された長さと幅の単位数として表されます。 関連トピック 正味数量の計算 . 仕損率 資材の損失を補填するための正味数量の増加分を示す仕損率 デフォルト このフィールドのデフォルトは、部品表 (tibom1110m000) セッションの仕損率 % フィールドの値です。 関連トピック 仕損 仕損数量 資材の損失を補填するための正味数量の増加分を示す仕損数量 デフォルト このフィールドのデフォルトは、部品表 (tibom1110m000) セッションの仕損数量フィールドの値です。 関連トピック 仕損 見積数量 製造オーダの実行に必要な見積資材数量 次の式で見積数量が算出されます。
    見積数量 = (正味数量 × (1 + 仕損率 ÷ 100%) + 仕損数量) × 計画数量率
正味数量: 仕損および産出率は考慮しないで、必要とされる資材数量 仕損率: 部品表で資材に定義されている仕損率 仕損数量: 部品表で資材に定義されている仕損数量 計画数量率: 現行作業の計画投入数量 ÷ 前回の作業の計画産出数量 関連トピック 見積数量の計算 資材の見積例 出庫 倉庫内の引当、すなわち、倉庫オーダライン上のブロックされている数量 シリアル番号付品目 品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) セッションの在庫シリアルチェックボックスがオンに設定されているシリアル番号付品目の場合、次の納入フィールドに出庫予定数量がデフォルトで入力されます。ただし、シリアル番号付品目の数量を匿名で出庫することもできます。つまり、バーコードのスキャンなどによって倉庫管理で品目のシリアル番号が決定されることを意味します。そのためには、出庫する数量をこのフィールドに入力して在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを実行します。 次の納入フィールドにまだシリアル番号付品目の数量が残っている場合、シリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションに入力されたシリアル番号に基づいてそれらの品目が出庫されます。 次の納入 このフィールドの数量は次のコンセプトと関連します。 バックフラッシュ バックフラッシュを使用する場合、バックフラッシュ予定数量がこのフィールドに表示されます。この数量は、在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションの実行時には考慮されません。倉庫管理では、この数量は倉庫オーダラインにブロック数量として表示されます。 マニュアル出庫 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションのマニュアル出庫チェックボックスがオンの場合、計画引当数量がこのフィールドに表示されます。出庫するには、出庫フィールドに所要数量を入力します。詳細は、出庫資材の指定を参照してください。 シリアル番号付品目 品目が、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) セッションの在庫シリアルチェックボックスがオンに設定されているシリアル番号付品目の場合、出庫する必要があるシリアル番号付品目の数量がこのフィールドに表示されます。 在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを実行すると、シリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションに入力されたシリアル番号付品目に基づいて、このフィールドの数量が出庫されます。シリアル番号を入力した品目のみが出庫されます。それ以外の品目数量は次の納入フィールドに残ります。たとえば、次の納入フィールドの数量が ｢10｣ で、シリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションで 3 つの品目に対してシリアル番号が使用可能な場合、この 3 つの品目のみが出庫されます。次の納入フィールドの数量は、10 - 3 = 7 で ｢7｣ になります。 シリアル完成品 - 完成状態構成要素 (timfc0111m000) セッションで指定されるシリアル番号付品目に従って品目を出庫するために、次の納入フィールドのシリアル番号付品目数量が入力されます。匿名でシリアル番号付品目を出庫するには、出庫フィールドに数量を入力します。詳細については、出庫フィールドのヘルプを参照してください。 資材ラインに再作業が必要なシリアル番号付品目を含む再作業オーダの場合は、正しいシリアル番号の完成品が出庫される必要があります。シリアル番号はシリアル完成品 - 完成状態ヘッダ (timfc0110m000) セッションで登録されます。詳細については、シリアル番号付品目の再作業オーダ手順 注意 次の場合はこのフィールドにアクセスできません。 作業の出庫がブロックされている場合 資材にバックフラッシュが使用されている場合。この場合、このフィールドの数量はバックフラッシュ予定数量です。 関連トピック バックフラッシュ 倉庫管理におけるシリアル番号付品目 少量シナリオでシリアル番号を登録するには 製造におけるシリアル番号付品目 シリアル番号付品目の再作業オーダ手順 要求率 作業を開始するために、使用可能でなければならない原材料の割合 在庫データ 出庫方法 バックフラッシュ このチェックボックスがオンの場合、 バックフラッシュは、資材を出庫する方法として適用されます。 関連トピック バックフラッシュ 直接出庫開始 このチェックボックスがオンの場合、資材の倉庫オーダラインは、製造オーダの発行時に自動的にブロック解除されます。このため、在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを実行して資材をブロック解除する必要はありません。 このチェックボックスがオフの場合、かつ資材がバックフラッシュされていない場合、在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを使用して資材の倉庫オーダラインをブロック解除する必要があります。 ブロック解除された倉庫オーダラインは、倉庫の従業員が倉庫出庫手順を開始する合図となります。この手順は、資材の出庫勧告から始まります。倉庫出庫手順によって、資材が工程に送られます。この資材に関する直接処理倉庫オーダラインチェックボックスがオンの場合、倉庫出庫手順が自動的に実行されます。 注意 フロア在庫は、常に在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを使用して出庫する必要があります。 関連トピック 資材出庫の概要 直接処理倉庫オーダライン このチェックボックスがオンの場合、倉庫内の資材がブロック解除されると自動的に倉庫出庫手順が実行されます。 このチェックボックスがオフの場合、 在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションで倉庫オーダラインをブロック解除すると、製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) 詳細セッションの倉庫別出庫フィールドに出庫数量が加算されます。残りの倉庫手順は、マニュアルで実行する必要があります。 在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを使用すると、出庫資材の倉庫オーダラインがブロック解除されます。また、資材に対応する直接出庫開始チェックボックスをオンにすることもできます。この場合、倉庫オーダラインは製造オーダ発行時に自動的にブロック解除されます。 関連トピック 資材出庫の概要 プロパティ 参照指示あり このチェックボックスがオンの場合、1 つまたは複数の参照指示が見積資材別参照指示 (ticst0106m000) セッションに存在します。 このチェックボックスは修正できません。 参照指示を表示またはメンテナンスするには、見積資材別参照指示をクリックします。 関連トピック 参照指示の概要 代替あり このチェックボックスがオンの場合、1 つまたは複数の代替資材が代替見積資材 (ticst0150m000) セッションに存在します。 このチェックボックスは修正できません。 代替資材を表示またはメンテナンスするには、代替見積資材をクリックします。 関連トピック 部品表の代替資材 複数品目可 このチェックボックスがオンの場合、見積資材の見積数量を複数の品目に配分できます。たとえば、正味数量を、使切資材と標準資材に分配したり、標準資材と 1 つまたは複数の代替資材に分配したりすることができます。このチェックボックスがオフの場合、1 つの製造オーダにつきこの部品表ラインの 1 つの品目しか出庫されません。 例については、古くなった品目の残余在庫を使い切るにはを参照してください。 関連トピック 古くなった品目の残余在庫を使い切るには 部品表の代替資材 外注先による供給 1 つまたは複数の作業、または品目の製造処理全体を外注する場合、外注品目に使用する資材を外注先に送るかどうかを選択できます。 このチェックボックスがオンの場合、資材は外注先に送られず、外注先によって供給されます。資材は外注先によって供給されます。 このチェックボックスがオフの場合、外注される作業に資材がリンクされていれば、資材が外注先に送られます。 関連トピック 外注の概要 在庫データ 手持在庫 1 つまたは複数の倉庫内にある商品の物理量。保留在庫も含みます。 オーダ済 計画された入庫。在庫が入庫され、入庫勧告が作成されます。ただし、この勧告はまだ発行されません。この数量は、経済在庫に含まれます。 引当済 出庫オーダラインに引き当てられている全倉庫中の在庫。在庫が出荷されると (倉庫を出ると)、引当が削除されます。標準引当、またはソフト引当とも言います。保管場所引当済在庫 保管場所引当も参照 引当日 タイムフェーズ在庫移動の日付および時間。つまり、製造オーダに引当済の資材が倉庫管理の計画在庫処理に含まれる日時です。 ロット選択 品目がロット管理されている場合に、資材をどのようにして出庫するかを選択できます。 注意 品目 - 一般 (tcibd0101s000) セッションで、この品目のロット管理チェックボックスがオンになっている必要があります。 ロット管理チェックボックスがオフの場合、ロット選択フィールドには任意が表示され、無効になります。 関連トピック ロット管理 資材管理方法 部品表からオーダ文書に出力する必要のある資材、または引き当てる必要のある部品表資材、あるいはそれらの両方を指定する方法。オーダ文書には、資材リスト、資材出庫ノート、製造オーダチェックリスト、切断作業リスト、切取作業リスト、一括切断作業リスト、一括切取作業リストなどがあります。 このフィールドの値は、部品表 (tibom1110m000) 詳細セッションのオーダ文書に出力チェックボックス、および品目 - 倉庫管理 (whwmd4100s000) セッションのフロア在庫チェックボックスによって変わります。デフォルトの組合せとその結果として指定される資材管理方法を次の表に示します。
[オーダ文書に出力] チェックボックス | [フロア在庫] チェックボックス | [資材管理方法] の値
オフ | オン | 作成される資材ラインなし
オフ | オフ | 引当のみ
オン | オフ | 出力および引当
オン | オン | 出力のみ
注意: 製造オーダの作成時にこのフィールドに入力して以後、このフィールドは変更できなくなります。 仕様 需要ペグ 取引先 この需要を満たす供給は、必ずこのフィールドに表示される販売先取引先に対して引当済または需要ペギング済でなければなりません。 この特徴を使用して、需要に一致する供給が検出されます。 関連トピック 需要ペギングの概要 ビジネスオブジェクトタイプ この需要を満たす供給は、必ずこのフィールドに表示されるオーダタイプに対して引当済または需要ペギング済でなければなりません。 この特徴を使用して、需要に一致する供給が検出されます。 注意 次のフィールドは常に組み合せて使用されます。組合せによって、関連するオーダまたはオーダラインが識別されます。 ビジネスオブジェクトタイプ ビジネスオブジェクト ビジネスオブジェクト参照 指定可能な値 ビジネスオブジェクトタイプに引当 関連トピック 需要ペギングの概要 ビジネスオブジェクト この需要を満たす供給は、必ずこのフィールドに表示されるオーダ (オーダライン) に対して引当済または需要ペギング済でなければなりません。 この特徴を使用して、需要に一致する供給が検出されます。 注意 次のフィールドは常に組み合せて使用されます。組合せによって、関連するオーダまたはオーダラインが識別されます。 ビジネスオブジェクトタイプ ビジネスオブジェクト ビジネスオブジェクト参照 関連トピック 需要ペギングの概要 ビジネスオブジェクト参照 この需要を満たす供給は、必ずこのフィールドに表示されるオーダタイプに対して引当済または需要ペギング済でなければなりません。 この特徴を使用して、需要に一致する供給が検出されます。 注意 次のフィールドは常に組み合せて使用されます。組合せによって、関連するオーダまたはオーダラインが識別されます。 ビジネスオブジェクトタイプ ビジネスオブジェクト ビジネスオブジェクト参照 指定可能な値 ビジネスオブジェクトタイプに引当 関連トピック 需要ペギングの概要 参照 この需要を満たす供給は、必ずこのフィールドに表示される参照コードに対して引当済または需要ペギング済でなければなりません。 この特徴を使用して、需要に一致する供給が検出されます。 このフィールドは、次の 2 とおりの方法で使用できます。 取引先フィールドが入力済の場合、参照フィールドは顧客定義による参照コードの記録に使用されます。 取引先フィールドが未入力の場合、参照フィールドは内部参照の記録に使用されます。 参照コードを使用すると、一連の部品の工順が異なる場合 (たとえば、一部の部品が外注先に輸送されて後から返却される場合) でも、これらの部品を互いにリンクしておくことができます。 関連トピック 需要ペギングの概要 構成 製品バリアント この需要を満たす供給は、必ずこのフィールドに表示される製品バリアントに対して引当済または需要ペギング済でなければなりません。 注意 このフィールドは、次の条件に当てはまる場合にのみ入力可能です。 同一構成の多重販売チェックボックスが組立計画パラメータ (tiapl0500m000) セッションでオンになっている。 同一構成の多重販売チェックボックスが製品バリアント (組立) (tiapl3500m000) セッションでオンになっている。 品目が製造品目であり、品目 - 一般 (tcibd0101s000) セッションで供給ソースが組立に設定されている。 関連トピック 組立の製品バリアントを多重販売するには 組立品目 需要ペギングの概要 ファントムの追加/正展開 クリックして、製造オーダの品目にファントムを追加します。ファントムの在庫がない場合にこのコマンドを使用できます。詳細は、製造オーダでのファントムの追加および正展開を参照してください。 オーダ固有検査 クリックすると、オーダ固有テスト手順 (qmptc0149m000) セッションが開始されます。このセッションでは、オーダ固有検査をリスト、修正、または削除できます。オーダ固有テスト手順 (qmptc0149m000) セッションには、他の LN モジュールに品質組合せデータまたはオーダ固有検査データ、あるいはその両方が存在するオーダの番号が表示されます。 このオプションは、品質が実装されている場合にのみ使用できます。 倉庫別品目在庫 クリックすると、倉庫 - 品目在庫 (whwmd2515m000) セッションが開始されます。このセッションでは、倉庫ごとの品目在庫を表示できます。 製造倉庫オーダ クリックすると、製造倉庫オーダ (timfc0101m000) セッションが開始されます。 仕様 クリックすると、仕様 (tcibd4120m000) セッションが開始されます。 見積資材内訳 見積資材内訳 (ticst0508m000) セッションが開始されます。このセッションでは、複数の内訳ラインについて資材の内訳を表示できます。 見積資材別参照指示 クリックすると、見積資材別参照指示 (ticst0106m000) セッションが開始されます。 代替品目のズーム 次のズームオプションを使用できます。 このチェックボックスがオフの場合、 品目 - 一般 (tcibd0501m000) にズームします。 このチェックボックスがオンの場合、 使切資材ありチェックボックスをオフにすると、代替品目 (tcibd0505m000) にズームします。 このチェックボックスがオンの場合、代替資材の使用オプションをオンにすると、代替見積資材 (ticst0150m000) にズームします。 代替見積資材 代替見積資材 (ticst0150m000) セッションが開始されます。 見積資材の代替生成 見積資材の代替生成 (ticst0216m000) セッションが開始されます。 部分組立品の表示 このチェックボックスがオンの場合、部分組立品の資材ラインを表示できます。 製造オーダ資材履歴 製造オーダ資材履歴 (ticst1554m000) セッションが開始されます。 設計品目改訂の取得 改訂を使用している場合は、クリックして品目の別の改訂を選択します。 関連トピック 設計データ管理の要約 |