| # 製造オーダの発行 製造オーダの発行 製造オーダを発行すると、製造オーダのオーダ状況が発行済になります。つまり、製造開始 (さらには資材の出庫、および消費時間の計上) が可能になります。 LN で製造オーダを発行すると、次のアクションが実行されます。 倉庫管理において倉庫オーダが作成されます。これらの倉庫オーダを介して、最終製品の在庫に対する資材の入出庫が処理されます。 資材引当が工程倉庫に移送されます。 品質において検査オーダが作成されます。 見積の凍結時点フィールドの値がオーダ発行中の場合、見積オーダ原価が凍結され、見積済最終製品単位原価が計算されます。 製造オーダの発行方法 製造オーダを発行するには、製造オーダの発行 (tisfc0204m000) セッションを使用します。連続生産品目の製造オーダは、繰返生産モジュールで発行できます。 注意 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの製造オーダ文書の出力が必須チェックボックスがオンの場合、製造オーダはオーダ状況が文書出力済になってからでないと、発行できません。連続生産品目は、このパラメータに関係なく発行できます。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 製造オーダ状況 製造オーダの処理 資材と作業のリンク 製造オーダの見積完成品単位原価の計算 |