| # EBOM コピーデータ内の使切資材および代替資材 (tiedm2125m000) セッションの目的: 設計部品表のコピーデータ内の資材について使切資材および代替資材を表示します。一部のフィールドをメンテナンスすることもできます。 次のフィールドを修正できます。 設計部品表コピー方法 代替から品目 関連トピック 古くなった品目の残余在庫を使い切るには 部品表の代替資材 代替資材を定義するには 設計品目 開発処理の品目 設計品目の複数の改訂を定義できます。一般に、最新の改訂はまだ設計かテストのフェーズで、他の改訂が製造に取り込まれており、古い改訂は廃止されています。 通常品目が改訂管理可能になるのは、設計データ管理モジュールからコピーされた場合だけです。 設計品目の改訂 設計品目の改訂 主品目 製造部品表の主品目 設計部品表位置 設計部品表ラインの位置番号 これは、BOM 位置番号と同じですが、連番がない点が異なります。連番は、異なる日付において有効な品目を定義します。改訂では、設計品目について (異なる日付において有効な品目を定義する) この機能を実行できます。 構成要素 設計品目改訂の構成要素。構成要素は設計品目または標準品目です。 位置 代替資材レコードの識別子 代替優先順位 この代替優先順位により、LN がまず選択する代替資材が決まります。 指定可能な値 使切 これは、まず使い切る必要がある古い資材 (使切資材) です。 1 標準資材 (および、使切資材が存在する場合は、使切資材) の在庫が十分にない場合に選択される代替 2 標準資材と最初の代替資材 (および、使切資材が存在する場合は、使切資材) の在庫が十分にない場合に選択される代替 3、4、5、... それよりも優先順位が低い代替資材 9 優先順位が最も低い代替資材 関連トピック 代替資材の検索 設計部品表コピー方法 設計部品表を製造部品表にコピーするために LN が使用する方法 指定可能な値 コピーアクションなし 設計品目を品目へコピー 非プロジェクト品目をプロジェクト品目へ EBOM から工程 PBOM へのみ 設計部品表コピー方法 関連トピック 設計部品表 品目分類 コピー先代替資材の品目分類 代替から品目 代替資材としてコピー先の部品表 (BOM) にコピーする品目 |