| # オーダ検査のクローズ (qmptc1205m000) セッションの目的:状況が ｢処理済｣ でブロック方法が ｢続行｣ である、特定範囲の発生元オーダ (購買、販売、または製造オーダ) をチェックします。LN は、発生元オーダで報告された数量をチェックし、その数量を品質パッケージで入力された数量と比較します。結果はレポートに表示されます。 関連トピック オーダ検査 選択範囲 発生元 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ 発生元オーダ 検査の発生元のオーダ番号 発生元オーダライン 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 作業 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 発生元オーダ連番 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 検査 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインのリストが表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。 検査 実行される検査の順序が表示されます。 検査ライン 入庫勧告番号または出庫勧告番号 扱い単位 扱い単位は、品目の梱包に使用する梱包資材の構造です。または、扱い単位がその構造の一部を構成します。 扱い単位には、次の属性が含まれています。 識別コード 梱包品目 (オプション) 梱包品目数量 (オプション) 重要 品目は、扱い単位にリンクすると、その扱い単位で梱包されます。梱包品目は、コンテナのタイプまたは扱い単位を構成している他の梱包資材を参照します。 例: すかし木箱などの梱包品目を扱い単位として定義して、扱い単位をすかし木箱に指定します。 出力 レポート このチェックボックスがオンの場合、処理レポートが出力されます。 シリアルの出力 このチェックボックスがオンの場合、標準検査オーダのシリアル番号が出力されます。 処理 テストデータを入力した検査オーダを一括してチェックし、オプションで閉じます。 検査オーダを完了するには、次のオプションがあります。 標準: テストの組合せ セッションでの指定に従って、検査オーダが発生元別に選択されます。 保管: 保管検査のオーダグループが選択されます。 オーダ: 発生元オーダに関係なく、オーダ番号に基づいてオーダグループが選択されます。 検査オーダを完了する前に、LN は次の項目をチェックします。 各検査オーダに対するサンプル数が十分であるか 各検査オーダラインの検査数が十分であるか 検査オーダラインが完了すると、状況は完了に変わります。すべての検査オーダラインのオーダ状況が完了になると、直ちにすべてのオーダが完了に設定されます。 オーダラインが完了すると、検査データを追加、修正、または削除することはできません。 |