| # メッセージレイアウト (tsmdm1175m000) セッションの目的: サービス従業員に割り当てられているサービスオーダの詳細を送信するためにポケベルで呼出を行う際のメッセージレイアウトを定義します。 注意 ポケットベルデータ (tsmdm1170m000) セッションで、従業員のポケットベル用のメッセージレイアウトを選択します。 派遣管理 (tssoc2105m009) セッションを使用して、従業員に割り当てられているサービスオーダの詳細をポケベル送信することができます。 サービスオーダパラメータ (tssoc0100m000) セッションで、送信するポケットベルのメッセージを LN がアーカイブしておくフォルダを指定することができます。 メッセージレイアウト メッセージレイアウトのコード フィールド区切り 呼出システムによって送信される、さまざまなフィールドの情報を区切るために使用する文字 たとえば、エクスクラメーションマーク (!) をフィールドセパレータとして使用することができます。 記述 メッセージレイアウトの名称または記述 メッセージレイアウトテキスト このチェックボックスがオンの場合、メッセージレイアウトに関する追加情報が表示されます。 |