| # 製造で不合格品目の理由コード Infor LN FP5 Infor LN FP5 では、作業の完了レポート (tisfc0130m000) セッションで作業に関してレポートされた不合格を不合格の出力 (tisfc0403m000) セッションから出力します。ただし、オーダの完了レポート (tisfc0520m000) セッションで不合格がレポートされた、作業が伴っていない製造オーダに関する不合格は出力されません。 Infor LN FP6 の新機能 Infor LN FP6 では、不合格の出力 (tisfc0403m000) セッションで出力されるレポートの機能が強化されています。作業を伴わない製造オーダに関する不合格も出力されます。 Infor LN FP6 では、作業、または製造オーダについて不合格数量をレポートするときに、不合格とされた品目の理由を入力できます。パラメータを設定し、理由の指定を必須にすることができます。ただし、不合格数量が通常の仕損および産出率にもとづいて不合格とされる計画数量に等しい場合は、理由を指定する必要はありません。 詳細は、次の情報を参照してください: 製造オーダの不合格 |