| # 作業オーダを処理するには 品目に対するメンテナンス工場または修理工場でのすべてのメンテナンスを計画、実行、および管理するために使用するオーダ。作業オーダは、少なくとも 1 つの作業オーダヘッダで構成され、修理可能なサービス品目に対して実行する必要のある複数の活動を含むことができます。 品目がロケーションまたは倉庫で受け取られ、次に修理のために品目がサービスデポに出庫されると、作業オーダを処理して修理を完了できます。 作業オーダを処理するには 手順 1. 作業オーダの計画 作業オーダ計画/発行 (tswcs3200m000) セッションを使用して、作業オーダの計画または発行を行います。 以下の条件が満たされた場合、作業オーダを計画できます。 工場およびデポのワークロードで作業オーダが承認された 作業オーダの作業オーダ活動が定義された 手順 2. 作業オーダの発行 定義した作業オーダの状況はフリーまたは計画済になります。状況がフリーまたは計画済の作業オーダを発行できます。 作業オーダは 1 つずつ発行できます。作業オーダ (tswcs2100m000) セッションで作業オーダを選択し、[特定] メニューの発行...をクリックします。LN で作業オーダ計画/発行 (tswcs3200m000) セッションが開始されます。 手順 3. 作業オーダ時間の処理 作業オーダタスクは、登録済および処理済の時間会計ラインに基づいて計上されます。作業オーダを実行する従業員が、作業オーダの所要時間を登録できます。作業オーダ時間数は、リンクしたメンテナンス販売オーダラインへの労務関連課金の基礎になります。作業オーダ時間数 (bptmm1140m000) セッションで、作業オーダに登録した時間の入力または処理ができます。作業オーダの状況が以下の場合に、時間の登録と処理ができます。 発行済 完了 手順 4. 作業オーダの完了 作業オーダは、基礎となる活動すべてが完了することにより、完了することができます。作業オーダに活動が何も定義されていない場合は、作業オーダを直接完了に設定できます。 作業オーダ (tswcs2100m000) セッションで作業オーダを選択し、[特定] メニューのオーダの完了をクリックします。LN により、作業オーダ状況が完了に設定されます。 手順 5. 破棄 手順 6. 作業オーダをクローズします。 |