| # 品質のブロック理由の定義 品質パッケージは、ブロック理由を使って製造の工程管理モジュールと通信します。 このブロック理由を使って、品質パッケージは作業に対して実行できる特定のアクションをブロックできます。この目的のために、5 つのブロック理由を定義する必要があります。以下の手順に従うと、各ブロック理由が適切なタイプになります。 手順 1. ブロック理由の定義 次の特徴を使って、ブロック理由の出力 (tisfc2100m000) セッションで 5 つのブロック理由を定義します。
ブロック理由 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)
OM で使用 | Y | Y | Y | Y | Y
完了数量のブロック | Y | Y | N | N | N
不合格数量のブロック | Y | Y | N | N | N
検査予定数量のブロック | N | N | Y | Y | Y
完了のブロック | Y | N | N | Y | N
Y (はい) はチェックボックスをオンにする必要があることを示します。 手順 1. 作業のブロックの定義 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションで、これらのブロック理由を使って作業のブロックを定義します。 最初の 3 つのブロック理由を作業のブロックグループボックスに入力します。 有効な検査: ブロック理由 (1) 無効な検査: ブロック理由 (2) 処理された検査: ブロック理由 (3) 作業完了のブロックグループボックスに最後の 2 つのブロック理由を入力します。 有効な検査: ブロック理由 (4) 無効な検査: ブロック理由 (5) 関連トピック 作業のブロック 製造作業 |