| # 部品表一括変更の表示 事前に定義されている部品表一括変更がリストされます。 新規部品表一括変更を定義するには [新規] をクリックします。 部品表一括変更を修正するには 部品表一括変更をダブルクリックします。 状況が設計中である部品表一括変更のみを修正できます。 部品表一括変更を使用するには 次の 2 つの状態において部品表一括変更を適用できます。 多数の設計部品表を変更および承認するため。 詳細については、設計部品表 - 自動手順を変更するにはを参照してください。 マニュアルで設計部品表を変更した後で、多数の設計部品表の変更を承認するため。 詳細については、設計部品表を変更するには - 半自動手順を参照してください 設計データ管理パラメータ (tiedm0100m000) セッションの改訂をマニュアルで採番チェックボックスがオンの場合、部品表一括変更の仕上げ手順はいくつかの面で異なります。詳細については、フィールドのヘルプを参照してください。 部品表一括変更定義 次のセッションを使用して、部品表一括変更の与える影響を定義できます。 部品表一括変更アクション (tiedm3120m000) 設計品目を含む/除く (tiedm3121m000) 部品表一括変更別設計品目 (tiedm3122m000) 部品表一括変更シミュレーション 1 つまたは複数の部品表一括変更を選択し、適切なメニューでシミュレート...またはシミュレート(詳細)...をクリックすると、部品表一括変更の結果を示すレポートを作成できます。隣り合わない部品表一括変更を選択するには、CTRL キーを押しながら部品表一括変更をクリックします。 部品表一括変更と参照指示 部品表一括変更にリンクされたアクションを使用して、設計部品表の参照指示の追加、削除、または置換ができます。詳細は、次の情報を参照してください: 参照指示と部品表一括変更 関連トピック 設計部品表 - 自動手順を変更するには 設計部品表を変更するには - 半自動手順 設計データ管理の要約 参照指示と部品表一括変更 |