| # 標準テスト手順特徴 (qmptc0115m000) セッションの目的: 特徴の品質要件を定義します。品質 ID に対して定義した特徴は、品質 ID が割り当てられているすべての品質組合せに適用されます。 詳細セッションでは、複数の特徴、または様相/特徴の組合せを品質 ID にリンクします。テスト、基準、制限方法、および発効日などの品質 ID のプロパティを追加することができます。 注意 特徴のデフォルトデータは変更することができます。 関連トピック 標準テスト手順とテストの組合せ 標準テスト手順 品目の品質要件の確認に必要なデータがリンクしているコード。同じ品質標準についてテストを行う必要のある製品グループに対して同一の標準テスト手順を使用できるため、標準テスト手順を使用すると時間を大幅に節約することができます。 様相 様相は特徴の仕様です。 特徴 品目または品目の部品/構成要素の特定の品質や特有の記号を示します。たとえば、直径、長さ、重量などです。 記述 コードの記述または名前 発生元オーダ連番 これは連番であり、同じ特徴を何度も定義することができますが、そのたびに異なる失効日を使用します。 特徴タイプ 以下の特徴のタイプが用意されています。有効値 方法 以下の方法が用意されています。有効値 特徴単位 品目の特徴を表す単位は、メートル、キログラムなどです。 アルゴリズムの特徴 このチェックボックスがオンの場合、この特徴を、他の特徴のアルゴリズムで変数または定数として使用することができます。 テスト 特徴の計測にデフォルトで使用されるテスト 固定特徴値 一度決定した特性値 固定特徴値は、次のセッションで入力されたテスト結果と比較されます。 検査オーダテストデータ (qmptc1115m000) 注意 方法フィールドが固定に設定されている場合のみ、このフィールドが適用されます。特徴タイプフィールドが整数に設定されている場合、固定特徴値フィールドは最も近い整数に四捨五入されます。
例
ユーザ入力 | 四捨五入値
5 | 11
4 | 10
6 | 11
アルゴリズム 他の変数または固定特徴によって、特徴の計算に使用する式 注意 方法フィールドにアルゴリズムを入力した場合にのみ、アルゴリズムフィールドを使用できます。 オプションセット 特徴の有効値のグループ。それぞれの値 (オプション) について、承認可能かどうか指定することができます。 次の例では、オプションの青と赤がオプションセットになります。 例
特徴 | pH 値
テスト | リトマス試験
オプション | 青 = 承認可能
赤 = 承認不可
注意 特徴タイプフィールドがオプションの場合にオプションセットを入力することができます。 発効日 品目を検査するテストを行うことができる日付 失効日 この品質 ID の特徴を検査するテストを実行できなくなる日付 特徴標準 通常、特徴に使用される標準。 たとえば DIN 標準です。 制限タイプ 計測された値のタイプ 指定可能な値 有効値 値タイプ 特徴の値タイプ 指定可能な値 値タイプ チャート名 標準値が適用可能なチャート名のコード 注意 このフィールドは、値タイプフィールドで標準オプションを選択した場合にのみ使用できます。 チャートタイプ 標準値が適用可能なチャートタイプのコード 注意 このフィールドは、値タイプフィールドで標準オプションを選択した場合にのみ使用できます。 許容範囲標準 標準値範囲にリンクされた許容範囲のコード 注意 このフィールドは、値タイプフィールドで標準オプションを選択した場合にのみ使用できます。 標準値 特徴単位で表した、特徴の標準値 注意 このフィールドは、値タイプフィールドで標準オプションを選択した場合にのみ使用できます。 標準 標準はこの特徴に対する要求品質であり、特徴単位で表されます。 注意 固定を方法フィールドに入力またはオプションを特徴タイプフィールドに入力している場合、このフィールドは適用されません。 上限 品質が受入可能な、特徴単位で表される最高特徴値を入力します。 注意 上限フィールドは、標準フィールドの値より大きいか同じでなければなりません。 下限 品質が受入可能な、特徴単位で表される最低特徴値を入力します。 注意 下限フィールドは、標準フィールドの値より大きいか同じでなければなりません。 許容範囲上限 標準フィールドに、最大許容値の割合を入力します。 許容範囲下限 標準フィールドに、最小許容値の割合を入力します。 |