| # 組立オーダの順序付け \ Infor LN 製造\組立管理\ラインセグメント\ライン順序のシミュレートおよび作成 – tiasl4200m000 セッションを開きます。 詳細は、次の情報を参照してください: 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ ラインステーションごとに組立オーダの順序を生成することは、シーケンスエンジンを使用しない場合でも、この手順で必須のステップになります。この処理を進めるに当たって、各ライン上の組立オーダの状況が必ず ｢順序｣ でなければなりません。 順序付け処理は、ロールオフラインから開始されます。シーケンスエンジンでは、組立ラインの順序付けが個別に行われます。ロールオフラインから始まり、後方に向かって処理されます。供給ラインについては、シーケンスエンジンを実行し直す必要があります。 ライン順序のシミュレートおよび作成 (tiasl4200m000) セッションに用意されている順序付けオプションを以下に示します。 ローカル改善: このチェックボックスをオンにすると、[ピボットセグメント] フィールドで選択されたセグメントの順序が ERP LN で最適化されます。[隣接チェック] チェックボックスをオンにして、セグメントの順序を最適化することができます。 隣接チェック: このチェックボックスをオンにすると、最適化プロセスの実行中に、指定したセグメントの直前と直後に配置されるセグメントが ERP LN で考慮されます。このアクションにより、隣接セグメントに変換できる順序が生成されます。つまり、セグメント変更が可能になります。このチェックボックスをオンにできるのは、[ローカル改善] チェックボックスがオンの場合に限ります。[一括改善] チェックボックスをオンにすると、ERP LN で自動的に現在のチェックボックスがオンに設定されます。 一括改善: このチェックボックスをオンにすると、このセッションで選択したすべてのセグメントの順序が ERP LN で最適化されます。 順序の選択基準を定義します。 生成をクリックし、エラーメッセージが記録されているかどうかを確認します。必要に応じて、メッセージのトラブルシューティングを行います。生成済の順序を最初に評価する場合は、[順序確定] オプションを選択せずに、まず実行の評価を行います。順序の品質グループボックスから該当する実行番号を選択して評価をクリックします。それぞれのラインセグメント上の組立オーダの順序がレポートで表示されます。 確認をクリックして実行番号を確認します。生成された順序は LN に保存されます。この順序は、ラインセグメント - ライン順序 (tiasl4500m000) セッションでラインセグメントごとに表示できます。生成された順序が保存されていることを確認します。 供給ラインの順序付けを行うために、ステップ 2 とステップ 3 を繰り返します。 組立オーダ (tiasc2502m000) セッションを開き、組立オーダの状況が ｢順序｣ になっているかどうかを確認します。関連するラインステーションオーダの状況がまだ ｢計画｣ のままになっているかどうかを確認します。 組立オーダ (tiasc2502m000) セッションを開き、以下のことを確認します。 状況が ｢順序｣ の組立オーダにシリアル番号が割り当てられている LN で完成状態ヘッダが生成されている |