| # フィジカルブレイクダウンの出力 (tscfg2410m000) セッションの目的: フィジカルブレイクダウンを出力します。 注意 日付フィールドに入力した日付の状況が有効であるシリアル番号付品目のみが出力されます。 フィジカルブレイクダウンに対する変更については、フィジカルブレイクダウンログ (tscfg2515m000) セッションを参照してください。 グラフィカルブラウザフレームワーク (GBF) を使用して、フィジカルブレイクダウン全体 (失効した品目と将来の品目を含む) を表示します。 構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションの代替シリアル番号別に表示チェックボックスをオンにした場合、この [品目] フィールドにズームすると、シリアル番号付品目が取引先のシリアル番号別に表示されます。 設置グループ 構成品目のフィジカルブレイクダウンを出力する対象設置グループの範囲開始値 設置グループ 構成品目のフィジカルブレイクダウンを出力する対象設置グループの範囲終了値 構造タイプ [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: シリアル番号付品目の構造タイプ 構造タイプ [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: シリアル番号付品目の構造タイプ 最上位の物的品目のみ このチェックボックスがオンの場合、最上位の物的品目のみが出力されます。 開始品目 フィジカルブレイクダウンを出力するシリアル番号付品目の範囲開始値 終了品目 フィジカルブレイクダウンを出力するシリアル番号付品目の範囲終了値 開始シリアル番号 フィジカルブレイクダウンを出力するシリアル番号付品目の範囲開始値 注意 構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションの代替シリアル番号別に表示チェックボックスをオンにした場合、このフィールドにズームすると、シリアル番号付品目が取引先のシリアル番号別に表示されます。 終了シリアル番号 フィジカルブレイクダウンを出力するシリアル番号付品目の範囲終了値 注意 構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションの代替シリアル番号別に表示チェックボックスをオンにした場合、このフィールドにズームすると、シリアル番号付品目が取引先のシリアル番号別に表示されます。 現在の構成の出力 このチェックボックスがオンの場合、現在の構成が出力されます。 このチェックボックスがオフの場合、[構成の日付] フィールドに、現在日付より前の日付を指定できます。 日付 このフィールドに入力された日付の状態で、品目のフィジカルブレイクダウンが出力されます。 注意 この日付で有効状況を持つシリアル番号付品目のみが出力されます。 フィジカルブレイクダウンに対する変更については、フィジカルブレイクダウンログ (tscfg2515m000) セッションを参照してください。 レベル 出力する品目のレベルを選択します。 ソート基準 選択したデータの出力順序を指定します。 フィジカルブレイクダウンログ このチェックボックスをオンにした場合、フィジカルブレイクダウンログが出力されます。 |