| # カンバンオーダ カンバン供給オーダは、製造中にマニュアルで作成しなければなりません。棚が空になっていて補充の必要があることをユーザが確認する必要があります。補充はオーダの生成 (カンバン) (whinh2200m000) セッションを使って開始します。このセッションは、倉庫オーダ (whinh2100m000) セッションの適切なメニューからアクセスできます。通常、この処理はバーコードが主役でスキャナを使って実行されます。 オーダの生成 (カンバン) (whinh2200m000) セッションでは、次のいずれかを実行した場合、デフォルトオーダデータ セッションが自動的に挿入されます。 棚に添付されたラベルをスキャンまたはマニュアル入力する 品目と倉庫を指定する カンバンオーダは、生成をクリックすると生成されます。生成をクリックする前に、デフォルトのオーダデータを変更できます。 倉庫移動オーダの処理チェックボックスを使って、作成したオーダを直接処理する必要があるかどうかを指定します。このチェックボックスがオンの場合、該当の倉庫オーダタイプにリンクされ、自動に設定されている出庫および入庫手順の活動はただちに実行されます。この手順を LN で自動的に実行できるようにするには、出庫勧告の生成 (whinh4201m000) セッションのみを含む出庫手順が指定された倉庫オーダタイプを定義する必要があります。出荷手順の自動出力ステップでは直接処理を停止しないので、これらのステップが含まれる可能性もあります。 次のようなタイプのカンバンオーダを生成できます。 品目が倉庫から供給される場合は、タイプが転送 の倉庫オーダ。生成された倉庫オーダは、倉庫オーダ (whinh2100m000) セッションで表示できます。 品目が取引先から供給される場合は、購買オーダ。生成された購買オーダは、購買オーダ ‐ 概要 (tdpur4500m500) セッションで表示できます。 品目がワークセンタから供給される場合は、製造オーダ (SFC)。これらの生成された製造オーダは、製造オーダ (tisfc0501m000) セッションで表示できます。 関連トピック カンバン カンバンの設定 カンバンラベルのレイアウトと出力 |