| # ファントム作業の再採番 部品表にファントム品目が含まれる場合、ファントムの工順を主品目の工順にマージすることにより、ネットワーク工順が形成されます。ネットワーク工順において各作業に固有の番号を与えるには、ファントム品目の作業を再採番します。再採番は、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの次のパラメータにもとづいて行われます。 再採番作業の初期値 再採番作業のステップサイズ 例 主品目の工順は、作業 10、20、30、40、および 50 から構成されます。ファントム品目の工順は、作業 10、20、40、および 45 から構成されます。 再採番作業の初期値パラメータは 200 に設定されていて、再採番作業のステップサイズパラメータは 5 に設定されています。 ネットワーク工順を作成すると、ファントム作業が 200、205、210、および 215 のように再採番されます。 重要 作業番号は 999 を超えることはできません。 関連トピック ネットワーク工順 ファントム 製造オーダでのファントムの追加および正展開 |