| # 設計部品表/製造部品表の整合性の出力 この差異は、設計部品表を製造部品表にコピーした後に、設計部品表または製造部品表のいずれかが変更されると生じます。 LN は、設計部品表からコピーされたデータと製造部品表との差異だけをチェックします。製造部品表に対する他の変更はチェックしません。 LN は、次の 4 点についてチェックします。 設計部品表からコピーされた製造部品表のラインと、それに対応する設計部品表のラインに差異があるかどうか (設計部品表ラインの削除も含まれます) 設計部品表に追加され、製造部品表に追加されていないラインがあるかどうか。いったん改訂が承認されると、設計部品表の変更はできなくなります。 例外のみ修正できます 製造部品表のラインが削除されているかどうか 次のフィールドにおいて、設計部品表コピーデータのラインと製造部品表のラインに差異があるかどうか 主品目 連番 例外 関連トピック 設計データ管理の要約 品目への設計品目のコピー 設計部品表 シングルレベル部品表の構造 |