| # 組立オーダのマニュアル移動 計画オフライン日を移動すると、次のような影響を及ぼします。 組立オーダの完了は後日に回されます。 組立オーダが別の混成に配置されます。 注意 新規オフライン日は過去の日付にはできません。 移動できるのは、状況が計画のオーダだけです。 組立オーダ (tiasc2100s000) セッションで定義した構成参照日よりも前のオフライン日にオーダを移動する場合、本当に移動するかどうか確認が求められます。 この理由は次のとおりです。 オーダの内容がいつ有効であるかを決定するために、参照日が使用されます。 オーダの内容を主に構成するのは、必要とされる資材および作業です。 このため、オフライン日が参照日よりも前であると、まだ有効でないオーダ内容に基づいて製造が行われることになるため、問題が発生する可能性があります。たとえば、必要とされる機械がまだ稼動していないため、製品の特徴によっては、この時点ではまだ製造できないものがあります。 このため、このような状況が発生する可能性がある場合に処理を続行するかどうか LN は確認を求めます。 マルチサイトの供給ラインオーダは移動できません。 このような子オーダを移動するには、メインラインのオーダを移動させ、再度この子オーダをオフセットすることで、子オーダと親オーダの同期をとる以外ありません。 メインラインのオーダを移動する場合、組立オーダ (tiasc2100s000) セッションで子オーダのオフセット必須チェックボックスをオンにします。このセッションは、組立オーダ (tiasc2502m000) セッションでいずれかのレコードをダブルクリックすると開始されます。オフセット必須チェックボックスは、ラインセグメント - ライン順序 (tiasl4500m000) セッションでも表示されます。 オフセットは、ラインステーションオーダのオフセット (tiasl4230m000) セッションから行われます。 オーダを移動した場合、LAC の ｢製品バリアント｣ の計画オフライン日も更新され、ライン利用率が再構築され、組立オーダの計画日が組立管理で変更されます。 関連トピック 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ 組立管理の概要 |