| # マルチレベルでの資材不足のチェック マルチレベルでの資材不足のチェックは、プロジェクト使用可能数量をチェックするために LN で実行されます。資材を製造オーダから供給する必要がある場合は、必要な製造オーダの資材が間に合うかどうかもチェックされます。また、低レベル資材が使用可能かどうかが再帰的にチェックされます。 オーダの発行に関するマルチレベル不足チェックは、レポートに関するマルチレベルオプションに対応しています。供給製造オーダで不足が発生した場合、そのオーダは発行でスキップされます。 マルチレベルチェックが選択された場合、｢確約可能在庫｣ チェックで実行されるのと同様に、非クリティカル品目がスキップされます。したがって、品目 A に非クリティカルな構成要素 B が含まれ、B にクリティカルな購買済資材 C が含まれている場合、C はチェックの対象ですが、B はチェックの対象になりません。 注意 マルチレベル不足チェックでは、企業計画におけるペギング関係に基づき、不足が検出されます。ペギング関係は、ペギング関係の生成 (cprrp0240m000) またはオーダ計画の生成 (cprrp1210m000) セッションに定義されます。これらのセッションは両方とも、資材の不足に関するデータが正確になるように最新の状態に維持される必要があります。 関連トピック 資材出庫の概要 製造オーダに対する不足の発生を防ぐには 資材不足のチェック 計画オーダのペギング |