| # 製造オーダの表示 製造オーダは、次のように複数のオーダ状況を経過します。 計画済 文書出力済 発行済 オーダ状況によって、製造オーダで実行できるアクションが決まります。詳細は、次の情報を参照してください: 製造オーダ状況 製造オーダのデフォルト値はデフォルト製造オーダデータ (tisfc0102m000) 詳細セッションの製造オーダシリーズによって定義されます。 繰返生産品目のデフォルトのオーダ数量を決定するには、デフォルトオーダ数量をクリックします。このデフォルトのオーダ数量は、ボトルネックワークセンタの基本能力です。 注意 メニューまたはツールバーの [複製] をクリックすると、製造オーダが複製されます。すなわち、製造ヘッダ情報がコピーされます。 次の理由から、製造オーダのオリジナルの資材と作業はコピーされません。 設計変更により、部品表内の資材の一部が無効になっているか、作業の一部が無効になっている可能性がある。 倉庫、品目、原価などのマスタデータが変更されているために、オーダの整合性が取れていない可能性がある。 作業テキストや設計図などの情報が製造オーダにリンクされている可能性がある。コピーする必要があるデータは場合によって異なるので、LN がそれを判別することはできません。さらに、LN ではオリジナルデータと修正済データを区別することもできません。 オリジナルの製造オーダと複製された製造オーダでは、製造オーダ原価計算が異なる場合がある。 すべての倉庫オーダとその関連データは常に再生成する必要がある。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 製造オーダ状況 オーダ文書の使用 再作業オーダ |