| # MSC のメンテナンス品目および非消耗品目の返品の処理 メンテナンス販売オーダ管理では、部品ラインにおいてオーダ状況を完了に設定できるのは、リンクされた作業オーダの状況がクローズまたは取消済に設定され、メンテナンス品目が顧客に返送される場合のみです。そのため、部品メンテナンスラインが原価計算になる前に、オーダ原価 - 適用範囲ラインが作成されます。 作業オーダのクローズ 作業オーダがクローズのとき、部品メンテナンスライン上の問題および解決策が更新されます。 メンテナンス品目の顧客への返送 メンテナンス品目を顧客に返送する前に、作業オーダの状況を完了に設定する必要があります。メンテナンス品目は、倉庫オーダまたはロケーションの品目入庫/納入の確認 (tsmsc1100m200) セッションを使用して顧客に返送されます。作業オーダの状況がクローズのときはメンテナンス品目を顧客に返送した後、またはメンテナンス品目が顧客に返送されたときは作業オーダをクローズした後、部品メンテナンスラインのオーダ状況は完了に設定されます。 部品のメンテナンスラインの取消 すでに倉庫からデポに出荷されたメンテナンス品目の部品メンテナンスラインを取り消すとき、作業オーダと部品メンテナンスラインは取消の開始に設定されます。メンテナンスラインを取り消す前に、作業オーダは完了およびクローズにする必要があります。メンテナンス販売オーダの状況がクローズに設定されるとき、部品メンテナンスラインは取消に設定されます。 部品メンテナンスラインの部品入庫ラインへの変換 部品メンテナンスラインを部品入庫ラインに変換するとき、作業オーダの状況は完了に設定されます。非消耗品が存在せず、作業オーダパラメータ (tswcs0100m000) セッションでパラメータ作業オーダを自動的にクローズが選択されている場合、[メンテナンス済数量] はゼロにします。LN によって作業オーダがクローズされます。非消耗品が存在する場合、その品目の入庫オーダが処理された後、作業オーダをマニュアルでクローズする必要があります。 |