| # 製造オーダの分割 (tisfc0208m000) セッションの目的: 選択した製造オーダまたは作業の製造予定数量の一部を、子オーダに分割します。 関連トピック 製造オーダ分割 - 概要 製造オーダ 分割する製造オーダ 完成品 製造オーダによって製造される品目 オーダ数量 製造予定のオーダ数量 最終完了作業 最終完了作業の番号 最小分割数量 親製造オーダから分割できる最小数量 次のように計算されます。
    最小分割数量 = 計画投入数量 (またはオーダレベルの完了レポート済数量) - 1
最大分割数量 親製造オーダから分割できる最大数量 次のように計算されます。
    最大分割数量 = 最後に終了した作業で完了とレポートされた数量 - (累積計画不合格数量 + 累積 ｢計画外｣ 不合格数量) - オーダレベルの完了レポート済数量
分割数量 製造オーダから分割する数量を選択します。 注意 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの不合格数量のレポート時にオーダを分割チェックボックスがオンの場合、分割数量は、作業の完了レポート (tisfc0130m000) またはオーダの完了レポート (tisfc0520m000) セッションの不合格数量となります。 子のオーダ数量 仕損および産出率を除いた分割数量。この数量が子オーダに割り当てられます。 関連トピック 仕損および産出率の定義方法 合計選択済数量 親製造オーダから群渇された合計数量 製造オーダから別の子オーダへ、複数回分割できます。 理由コード 数量の分割に関する理由コード オーダの分割 選択された製造予定数量を分割します。 シリアル番号または有効化コードの選択が必須の場合、このコマンドを使用できるのは、子のオーダ数量フィールドと合計選択済数量フィールドが等しい場合のみです。 選択 完成品がシリアル番号付品目またはロット管理品目の場合、特定のシリアル番号または有効化コードによってオーダを分割できます。 このコマンドを使用すると、次のいずれかのセッションが開始されます。 分割するシリアル番号の選択 (tisfc0208m100) 分割する有効化コードの選択 (tisfc0208m200) これらのセッションで、子オーダに分割する特定のシリアル番号または有効化コードを選択します。 |