| # 終了日から開始日までのオフセット 終了日から開始日までのオフセットは、オーダタイプに依存します。オフセットは製造オーダ、購買オーダ、物流オーダでそれぞれ異なります。 製造オーダのオフセット 以下の要因によって製造オーダの計画/オフセット方法が決定されます。 工順計画 製造オーダの推定開始日が、品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションの固定リードタイム範囲の開始 (SFC) フィールドに設定されている日付よりも前である場合は、短期計画となります。したがって、製造オーダは詳細に計画されます。製造オーダは工順、工順作業、数量に基づいて計画されます。オーダリードタイムは作業リードタイムの合計となります。 固定オーダリードタイム 製造オーダの推定開始日が、品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションの固定リードタイム範囲の開始 (SFC) フィールドに設定されている日付よりも後である場合は、長期計画となります。したがって、製造オーダは多少おおまかに計画されます (パフォーマンスを上げるため)。推定開始日が固定リードタイム範囲の開始 (SFC) フィールドに設定されている日付より後の場合、詳細はスキップされます。工順および作業を使用せず、計画には固定オーダリードタイムが使用されます。 推定開始日は、品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションで定義される固定オーダリードタイムを遡って計画することで決定されます。 一般品目 製造オーダに一般品目が関係していることがあります。一般工順には考えうる様々な作業が含まれています。作業の選択は構成に依存するため、計画オーダでは、まだ需要構成済ではない一般品目に対し、すべての作業が計画されます。このオフセットは通常品目とは異なります。 工順計画 製造オーダには一連の作業が含まれています。作業手順は工順で管理されます。オーダ数量によっては、1 つの品目に複数の工順、複数の作業セットを関連付けることができます。 また、並列処理のネットワークを発生させる仮想品目をモデリングできます。仮想品目が計画に及ぼす影響については後述します。 1 つの計画作業には以下のリードタイム要素が含まれます。 キュー (次作業) 平均段取 サイクル時間に基づく製造実行時間 待機 移動 製造時間は、固定期間チェックボックスを使用して、数量依存または固定のどちらかに設定できます。 以下のオプションを選択できます。 通常、固定期間なし ( 固定期間チェックボックスをオフ)
    製造時間 = サイクル時間 * オーダ数量 / 工順数量
固定期間 (固定期間チェックボックスをオン)
    製造時間 = サイクル時間
詳細工順情報を使用する場合、2 つの作業のオフセットは以下のようになります。 製造オーダ、作業のオフセット 作業オーバラップ 上図は、2 つの作業を連続して計画する方法を示しています。作業 20 は、作業 10 の終了時に開始します。転送バッチ数量または割合 (%) を使用すれば、作業 10 が部分的に終了した時点で作業 20 を開始できます。 製造オーダ、作業オーバラップ 仮想作業のネットワーク 品目 A が仮想品目 B および C を構成要素として持っている場合、製造オーダには品目 A の作業に加え、品目 B および C の作業が含まれます。たとえば、仮想品目 B が品目 A の3 番目の作業で必要とされ、C が 2 番目の作業で必要とされる場合、計画は以下のようになります。 製造オーダ、作業のネットワーク 能力 製造オーダの所要能力は作業リードタイムから導出されます。占有係数は、作業に必要な人員数または機械数を示します。能力を必要とするのは段取時間と製造時間のみです。 2 つのタイプの製造時間について、能力は以下のように計算されます。 通常、固定期間なし
    人時 = 平均段取時間 * 段取に必要な占有人員 + サイクル時間 * オーダ数量 * 製造に必要な占有人員 / 工順数量
    機械時 = 平均段取時間 * 占有機械 + サイクル時間 * オーダ数量 * 占有機械 / 工順数量
固定期間
    人時 = 平均段取時間 * 段取に必要な占有人員 + サイクル時間 * 製造に必要な占有人員 / 工順数量
    機械時 = 平均段取時間 * 占有機械 + サイクル時間 * 占有機械 / 工順数量
企業計画の資源計画で、人能力または機械能力が ワークセンタ (tirou0101m000) セッションの計画のクリティカル能力フィールドに基づいて保存されます。 関連トピック 企業計画のカレンダー 範囲とタイムフェンス 企業計画でのタイムゾーン |