| # 資源所要量計画の実行 (並列処理) LN で複数の bshell にわたって実行される計画を分割することができます。これにより、計画品目の並列処理が可能になります。 各 bshell には独自の処理能力があるため、複数の bshell を使用すると、実行される計画の合計処理能力が増えます。 Bshell には、計画品目が割り当てられます (最上位の計画レベルから始まり、完了レベルが割り当てられ、計算されるまで)。1 回のパスで、平均 500 の計画品目が bshell に割り当てられます。上のレベルが完全に割り当てられて初めて、それより下のレベルの計画品目が bshell に割り当てられます。 各 bshell に引き当てられる計画品目の数は、パフォーマンスパラメータ (cpcom0100m000) セッションのサーバ別ワークロードフィールドで設定します。 設定 複数の bshell を並列処理用に設定するには: オーダ計画の生成 (cprrp1210m000) セッションの並列処理チェックボックスをオンにします。 パフォーマンスブースタ (tcmcs0597m000) セッションのセッションフィールドから、該当するセッションを選択します。 値フィールドに、実行する bshell の数を指定します。 パフォーマンスを最適化するには、パフォーマンスパラメータ (cpcom0100m000) でパラメータを設定する必要があります。 時間間隔の表示 オーダ計画の生成 (cprrp1210m000) セッションの実行時に進捗バーの更新間隔を入力します。 サーバ別ワークロード 並列 bshell に分配される各バッチに含める計画品目の最大数を入力します。 複数の bshell を使用する場合、動的計算を使用して、最適なサーバ別ワークロードが決定されます。このワークロードは、各 bshell の上限として使用されます。Bshell あたり平均 500 計画品目のワークロードをお勧めします。 作業を基準にしたワークロード このチェックボックスがオンの場合、 各品目の工順の構成要素は、使用可能な bshell にワークロードを分配するためのパラメータとして使用されます。 注意 1 つの品目の工順を構成する操作の数が多いほど、加重は大きくなります。 このチェックボックスがオンの場合、 のパフォーマンスが向上するのは、異なる品目間の操作数の差異が大きい場合です。この状況に当てはまらない場合は、このパラメータを無効にしてください。 ダイナミックワークロード計算 このチェックボックスがオンの場合、 合計ワークロードは、使用可能な bshell 間で均等に分配されます。 注意 計画処理は複数の bshell を使用できますが、転送処理を実装できるのは一度に 1 つのみです。 関連トピック 資源所要量計画の実行 (概要) |