| # 複数の親ラインを持つ供給ラインの同期 拡散供給ライン構造に対して、複数の親ラインを同じ供給ラインと同期させることができます。このようなシナリオでは、供給ラインが構成済完成品を組み立てる必要がある組立ラインモデルの一部であるとシステムが決定した後にのみ、各組立オーダに対して、供給ラインを親ラインと同期させる必要があります。システムは、構成依存パラメータに基づいて供給ラインの包含を決定します。 親ラインの組立オーダ順序が生成された後に、親ラインセグメントの順序を供給ラインの最後のセグメントにリンクされた順序と同期させる必要があります。親ラインセグメントが複数の供給ラインにリンクされている場合、親ラインセグメントの順序は、その親ラインセグメントに供給する各供給ラインの最後のセグメントの順序と同期させる必要があります。 親ラインは、供給ラインの組立オーダの順序を固定するために供給ラインと同期します。この同期の結果、親ラインに接続された供給ラインの最終ラインセグメントの最終ラインステーションのラインステーションオーダ (LSO) の終了日は、親ラインのリンクされたラインステーションの LSO の開始日に設定されます。 このため、複数の親ラインが単一の供給ラインと同期するシナリオでは、｢先着順｣ の概念で供給ラインの組立オーダの固定位置が決定されます。この固定した順序は、後のステージで別の親ラインに再度順序付が行われる場合でも変更できません。 別の親ラインが順序付けられ、同じ供給ラインと同期をとるとき、組立オーダの以前の固定位置は変更されません。同期化処理では、親ラインのリンクされたラインステーションで、組立オーダをラインステーションオーダの開始日にできるだけ近い位置に固定する処理が行われます。 位置の検索対象は 30 日までに制限されます組立オーダをラインステーションのラインステーションオーダの所要日に最も近い位置に固定できない場合、システムは、組立オーダを固定するために使用可能な位置の検索対象を開始日の 30 日前までの過去の日付に設定します。オーダを 30 日以内に固定できない場合、組立オーダは所要日を超えた将来の日付で使用可能な位置で固定されます。同期化が正常に完了していないことを示すメッセージが表示されます。 親ラインに再度順序付が行われるときに、この親ラインに関連する供給ラインの固定組立オーダは削除されます。親ラインに再度順序付が行われた後で供給ラインを同期させるときに、オーダを再度挿入する必要があります。供給ラインで使用可能な位置が再度検索されます。その他の親ラインに関連する、供給ラインのすべてのその他の固定組立オーダは、影響を受けません。 供給ラインのリンクされた最終ラインセグメントの固定組立オーダ順序は、次の事項を実行する必要があります。 供給ラインの組立オーダが、確実に期日どおりに納入されるようにする 組立オーダが、定義された順序で親ラインのラインステーションに確実に納入されるようにする 関連トピック 供給ラインを複数の親ラインへリンク (拡散組立ライン構造) 組立ラインの選択 - 構成依存パラメータ リンクされた組立ラインの輸送時間 |