| # 検査オーダ履歴の出力 (qmptc3405m000) セッションの目的: 検査オーダ履歴から、検査結果のレポートを出力します。レポートには、推奨承認数量および推奨不合格数量の概要と、実際承認数量および実際不合格数量が表示されます。 選択範囲 開始品目 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 品目。 発生元オーダ連番 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 発生元オーダ連番。 発生元 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 発生元 発生元オーダ [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 発生元オーダ。 作業 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 作業の連番。 検査 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 検査。特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインのリストが表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。 検査ライン [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 検査ライン。 扱い単位 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 扱い単位。梱包資材の構造、またはそのような構造の一部であり、品目の梱包に使用されます。 扱い単位 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 扱い単位。扱い単位には、次の属性があります。1) 識別コード 2) 梱包品目 (オプション) 3) 梱包品目の数量 (オプション) 検査ライン [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 検査オーダ履歴ライン。 開始品目 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 品目。 オプション 保管検査在庫 このチェックボックスがオンの場合、保管検査履歴データが出力されます。 出力 テキスト このチェックボックスがオンの場合、関連付けられたテキストが出力されます。 |