| # 品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションの目的: 品目データを検索、リストおよびメンテナンスします。 注意 品目を選択すると、その品目が属する品目タイプおよび品目グループに定義されている品目製造データが取得されます。 品目製造データを入力するには、まず品目 - 製造デフォルト (tiipd0102m000) セッションで品目タイプと品目グループのデフォルト製造データを入力します。 関連トピック 品目データ クリティカル品目 製造と文書管理の統合 品目 構成可能品目. 検索キー 検索キーは、各種のセッションで品目の取得に使用されます。 棚卸単位 品目の在庫が記録される際の計測単位 品目タイプ 品目の分類。たとえば、購買品目、製造品目または設備品目であるかどうかを識別できます。品目のタイプに応じて、特定の機能のみがこの品目に適用されます。 指定可能な値 品目タイプ デフォルトソース デフォルトで品目を供給するソース品目は、使用購買オーダ、製造オーダ、組立オーダ、または倉庫オーダを使用して供給できます。 デフォルト供給ソースにより、どのタイプのオーダを使用して品目を供給するかが決まりますが、一般的にはこのデフォルトに代えて、別のソースを指定できます。 この品目の販売オーダを入力し、品目の手持在庫が十分でない場合に、このフィールドを使用すると、どのようなタイプの供給オーダを作成する必要があるのかを判断できます。 注意 品目タイプが製造または一般である場合、供給ソースは工程または組立にすることができます。 品目タイプが設計モジュールである場合は、供給ソースは組立となり、変更できません。 品目タイプが購買である場合は、供給ソースは購買となり、変更できません。 指定可能な値 ソース 関連トピック 組立品目 一般部品表の作成 部品表 部品表数量 品目の部品表のもとになる製造品目の数を定義します。部品表数量を使用すると、ごく少量の品目数量を部品表の構成要素として指定できます。 関連トピック 部品表数量 仕損率 % 仕損は割合または固定数量で定義できます。 仕損を割合で定義した場合、その割合を仕損率と呼びます。これは、次の式で定義されます。
    総所要 = (仕損率 ÷ 100% + 1) × 正味数量
関連トピック 仕損 仕損数量 製品の製造プロセスにおける一定の損失数量を見込むために使用される数量です。 固定数量の仕損は、次の式で表現されます。
    総所要 = 正味数量 + 仕損数量
関連トピック 仕損 部品表の倉庫を特定 このチェックボックスがオンの場合、該当する品目を部品表の構成要素として使用する際に、部品表 (tibom1110m000) 詳細セッションで部品表ラインにその構成要素品目の倉庫を指定する必要があります。従属需要展開が実行された場合は、部品表ラインの倉庫からその構成要素品目が供給されます。 このチェックボックスがオフの場合、該当する品目を部品表の構成要素として使用する際に、部品表ラインにその構成要素品目の倉庫を指定する必要がありません。従属需要展開が実行された場合は、品目 - オーダ処理 (tcibd2500m000) 詳細セッションで定義されている倉庫からその構成要素品目が供給されます。 ファントム このチェックボックスがオンの場合、これはファントムです。 部品表 (tibom1110m000) セッションのファントムチェックボックスで、このチェックボックスの設定を無効にできます。 関連トピック ファントム ファントム在庫を使用 このチェックボックスがオンの場合、使用可能なファントム在庫の有無がチェックされます。 在庫に十分な数量の使用可能なファントム品目がある場合は、この在庫が製造オーダの構成要素として使用されます。 ファントム在庫がない場合や数量が不足している場合、その在庫は使用されません。構成要素は通常のファントム品目として扱われるため、ファントムを正展開して合計数量が求められます。 注意 ファントム在庫は、工程管理 (SFC) モジュールでは使用されますが企業計画では無視されます。 関連トピック ファントム 資材と作業のリンク リンクしない資材の出庫時点 ファントム品目の資材が特定作業にリンクされていない場合に、このフィールドで資材を出庫する時点を指定します。 指定可能な値 リンクしない資材の出庫時点 注意 製造オーダの作業が部分的にファントム品目の工順から発生している場合にのみ、このフィールドは関係があります。 資材の作業品目については、見積資材 (ticst0101m000) セッションの作業品目フィールドを参照してください。 パフォーマンスについての注意 パフォーマンス上の理由により、このフィールドを製造オーダの最初の作業に設定することをお勧めします。詳細は、次の情報を参照してください: 複数作業に使用する資材 関連トピック ファントム 資材出庫の概要 資材と作業のリンク 工順 オーダリードタイム 品目の製造時間は、工順作業に定義されるリードタイム要素に基づいて時間数または日数で示されます。 オーダリードタイムを決定するには、このセッションにあるオーダリードタイムの更新をクリックします。 オーダリードタイム オーダリードタイムの時間単位として時間または日を選択します。 工順単位 工順のもとになる製造品目の数量。この単位を使用することで、品目の工順に非常に短い作業時間を含めることができます。 数量依存工順 このチェックボックスがオンの場合、デフォルトで特定の工順が選択されます。この選択はオーダ数量に依存します。 すなわち、品目のオーダ数量は次のものに影響を及ぼします。 作業時間 ワークセンタ 機械 その他の工順関連データ 注意 これは一般品目には適用されません。 関連トピック オーダ数量依存の工順 原価計算のための工順選択 資材フロー外注 このチェックボックスがオンの場合、資材フローのある外注がこの品目の製造に使用されます。 このチェックボックスがオフの場合、資材フローのない外注がこの品目の製造に使用されます。 注意 このチェックボックスが表示されるのは、導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000) セッションの資材フローで外注チェックボックスがオンの場合のみです。 品目のデフォルト供給ソースが組立の場合、このチェックボックスは使用できません。 関連トピック 外注の概要 方法 品目から派生 品目フィールドに現在指定されている品目の派生元となった品目 標準製品構造をカスタマイズ構造にコピー (tipcs2230m000) セッションを使用して標準品目をカスタマイズ品目にコピーすると、カスタマイズ品目の品目から派生フィールドに標準品目コードが表示されます。 資材をバックフラッシュ このチェックボックスがオンの場合、品目の製造に必要な資材をバックフラッシュできます。 シリアル番号付品目 シリアル番号付品目をバックフラッシュできるのは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで在庫シリアルチェックボックスがオフになっており、かつ完成状態時のシリアル出庫登録フィールドが Yes に設定されている場合のみです。 シリアル番号付品目がロット管理されている場合、品目のバックフラッシュ元のロットは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで定義されている出庫方法 (後入れ先出し (LIFO)または先入れ先出し (FIFO)) に基づきます。 関連トピック バックフラッシュ シリアル番号付品目の概要 時間をバックフラッシュ このチェックボックスがオンの場合、品目の製造にかかった時間を従業員バックフラッシュにバックフラッシュできます。 関連トピック バックフラッシュ 特定条件の資材をバックフラッシュ このチェックボックスがオンの場合、品目は、別の品目の製品構造で構成要素として使用されるときにバックフラッシュされます。 シリアル番号付品目 シリアル番号付品目をバックフラッシュできるのは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで在庫シリアルチェックボックスがオフになっており、かつ完成状態時のシリアル出庫登録フィールドが Yes に設定されている場合のみです。 シリアル番号付品目がロット管理されている場合、品目のバックフラッシュ元のロットは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで定義されている出庫方法 (後入れ先出し (LIFO)、先入れ先出し (FIFO)) に基づきます。 関連トピック バックフラッシュ シリアル番号付品目の概要 品目オプション 在庫チェックのクリティカル このチェックボックスがオンの場合、この品目を製造オーダで資材として使用できるかどうかをチェックできます。 これらのチェックは次のセッションで実行します。 組立管理 (ASC) モジュールの在庫チェック (tiasc2240m000) セッション 製造オーダ別資材不足の出力 (tisfc0419m000) セッション 関連トピック 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ 資材不足のチェック 直接出庫開始 このチェックボックスがオンの場合、資材の倉庫オーダラインは、製造オーダの発行時に自動的にブロック解除されます。このため、在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを実行して資材をブロック解除する必要はありません。 このチェックボックスがオフの場合、かつ資材がバックフラッシュされていない場合、在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを使用して資材の倉庫オーダラインをブロック解除する必要があります。 ブロック解除された倉庫オーダラインは、倉庫の従業員が倉庫出庫手順を開始する合図となります。この手順は、資材の出庫勧告から始まります。倉庫出庫手順によって、資材が工程に送られます。この資材に関する直接処理倉庫オーダラインチェックボックスがオンの場合、倉庫出庫手順が自動的に実行されます。 関連トピック 資材出庫の概要 直接処理倉庫オーダライン このチェックボックスがオンの場合、倉庫内の資材がブロック解除されると自動的に倉庫出庫手順が実行されます。 このチェックボックスがオフの場合、 在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションで倉庫オーダラインをブロック解除すると、製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) 詳細セッションの倉庫別出庫フィールドに出庫数量が加算されます。残りの倉庫手順は、マニュアルで実行する必要があります。 在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) セッションを使用すると、出庫資材の倉庫オーダラインがブロック解除されます。また、資材に対応する直接出庫開始チェックボックスをオンにすることもできます。この場合、倉庫オーダラインは製造オーダ発行時に自動的にブロック解除されます。 注意 現在の品目が少量のシリアル番号付品目でなければならない場合、このチェックボックスをオフにします。 関連トピック 資材出庫の概要 シリアル番号付品目の概要 倉庫管理におけるシリアル番号付品目 ネットチェンジ SFC このチェックボックスがオンの場合、再生再計画プロセスの間に、部分的な展開および純需要の計算が行われます。再計画が行われるのは、スケジュールされた SFC オーダの、部品表 (BOM) および工順の変更によって影響を受ける部分のみです。 品目製造テキスト このチェックボックスがオンの場合、品目製造テキストがあります。 標準生産品目 標準生産 (STO) 品目から発生する品目です。部品表 (BOM) および工順も、もとの品目から派生します。 完成品の場合、入庫検査 このチェックボックスがオンの場合、製造される品目が完成品のときは、その品目が倉庫に入庫された時点でその品目の検査を実施する必要があります。 関連トピック 最終製品の検査方法 倉庫検査とオーダ発生元 倉庫検査 資材の場合、出庫検査 このチェックボックスがオンの場合、倉庫からの出庫時に、資材が検査されます。 関連トピック 倉庫検査とオーダ発生元 倉庫検査 連続生産 繰返生産品目 繰返生産 (RPT) 品目 次の品目が繰返生産 (RPT) 品目です。 比較的大量に生産される 反復性需要の対象である 製造はレートに基づく 製造がスケジュールで管理される リードタイムが比較的短期である 繰返生産品目は見込品目の場合も受注品目の場合もあります。ただし、繰返生産スケジュールで使用できる受注品目は標準受注品目のみです。一般品目や受注設計品目は繰返生産スケジュールで使用できません。 スケジュールコード 繰返生産品目は大量生産されるため、反復性需要の対象となります。連続生産品目の製造は、スケジュールコードを有するスケジュールによって処理されます。 注意 スケジュールコードは必須です。スケジュールコードは詳細セッションで定義します。 企業計画のレート係数 組立ラインのワークセンタの生産性を示す割合です。たとえば、組立ラインに従業員がいなければ、ワークセンタが生産性を十分に発揮することはできません。 工順ごとまたは特定のワークセンタごとの見積生産速度を計画するためのレート係数は、この値を使用して計算されます。すべての作業について生産速度を計算すると、最も生産速度の低い作業が特定できます。その作業に対応するワークセンタがボトルネックワークセンタです。 この値は、企業計画の 1 つの計画製造オーダについて計画する必要がある連続生産品目の単位数を示します。数量がオリジナルの計画製造オーダを超える場合は、オリジナルのものと同じ日付の新規計画製造オーダが生成されます。 例 ワークセンタのレートが 80 個の場合に 100 個の需要 (販売オーダなど) があったとします。企業計画により、80 個分の 1 つの計画購買オーダと 20 個分のもう 1 つの計画購買オーダがどちらも同じ終了日で生成されます。 注釈 計画率は 0 より大きくなければなりません。 オーダリードタイムの更新 オーダリードタイムの更新 (tirou1202m000) セッションが開始されます。オーダリードタイムフィールドの値が更新されます。 |