| # 保管検査の出力 (qmptc2420m000) セッションの目的: 保管検査レポートを出力します。 選択範囲 開始品目 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 品目。 発生元オーダ連番 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 1 回の実行で複数の発生元からオーダを出力できる発生元オーダ。 検査状況 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 検査オーダ状況 指定可能な値 結果セット 出力 保管検査在庫 このチェックボックスがオンの場合、保管検査在庫が出力されます。 検査オーダ このチェックボックスがオンの場合、保管検査に定義/リンクされた検査オーダが出力されます。 検査オーダライン このチェックボックスがオンの場合、検査オーダラインが出力されます。 サンプル このチェックボックスがオンの場合、合計 (保管検査) 数量の証明となるサンプル数量が出力されます。 テストデータ このチェックボックスがオンの場合、テストデータが出力されます。 出力 保管検査レポートを出力します。 |