| # サイジングプロセス ハードウェア プロジェクトの後の段階で問題が生じるのを避けるため、Infor LN を実装する際は適切なハードウェアを選択します。小さくてアップグレードできないハードウェアや、大きすぎるハードウェアでは、予算の問題で実装が停止する場合があります。このため、実装時には慎重にサイジングを検討してください。 最終サイジング 最終サイジングを実行できるのは、すべての実装過程がわかってからです。販売前は、アプリケーションの使用について高レベルの情報しかない場合が多くあります。この場合、ハードウェアコストを見積もるために販売前のサイジングを行うことができます。 サイジングの検証 最初の実装が稼働した後、サイジングの検証を行うことができます。サイジングの検証では、サイジング中に仮定したすべての前提について検証できます。必要な場合は、以降の実装をより適切にサポートするために、サイジングを調整できます。 負荷試験 実装の稼働直前にパフォーマンスの問題が明らかになる傾向があります。稼働前に負荷試験を行い、実際のパフォーマンスが要件を満たしていることを確認することをお勧めします。 サイジングの段階と、役に立つツール、文書、またはサービスを次の表に示します。
ステップ | 段階 | ツール/文書/サービス | 備考
1 | 顧客からサイジングに関する主要な数字を収集する | 構成および計画のアンケート、アップデートに関する構成および計画のアンケート | アップデートの場合は、既存アプリケーションの情報を使用
2 | オプション：特定機能の負荷を決定する顧客固有のベンチマーク | 顧客固有のベンチマーク | 大規模/複雑/ビジネスに不可欠な顧客の場合のみ
3 | ハードウェアのサイジング | Sizing Guide / E-Sizing assistant (Web ベース) |
4 | サイジングおよび展開に関する情報を顧客に提供 | サイジングテンプレート/サイジングホワイトペーパー |
5 | オプション：負荷試験 | 該当なし | 実稼働前に適宜行い、問題を解決する
6 | オプション：顧客サイトでサイジングを検証しサイズを調整する | サイジングの検証 | 大規模/複雑/ビジネスに不可欠な顧客の場合のみ、実稼働後
ステップ 1、3、および 4 は反復プロセスです。販売前の段階では、ハードウェアコストを決定するために初期サイジングを行うことができます。販売後の段階では、より詳細なサイジングを行うことができます。 ステップ 6 は、各顧客ロケーションでの稼働後など、複数の実装段階で実行できます。 詳細は、次の情報を参照してください: ソリューション 22881401 には、特別な注意を払う必要があるがまだ通常の文書には掲載されていない、パフォーマンス関連トピックの最新情報が含まれています。また、｢サイジングホワイトペーパー｣ の最新バージョンに関する情報も提供されています。www.infor.com/inforxtreme でソリューション番号を使用してダウンロードします。 サイジングガイド、アンケート、および E サイジングアシスタントは、http://pbc.infor.com に用意されています。 セカンドラインのサイジングについては、sizing@infor.com にお問い合わせください。 |