| # 範囲チェック 以下に基づいて計算されます。 累計オーダリードタイム 各種の部品表レベルにあるオーダ範囲間の同期 更新方法フィールドで、3 つの更新方法のなかから選択できます。選択した方法に関係なく、累計オーダリードタイム値 (つまり、品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションの累計オーダリードタイムおよび非クリティカル累計オーダリードタイム) は、常に更新されます。 オーダ範囲と計画範囲を自動更新する品目の場合は、品目 - 計画 (cprpd1100m000) セッションで範囲の更新を自動化チェックボックスをオンにする必要があります。 3 つの更新方法の違いは、次のとおりです。 累計オーダリードタイム: オーダ範囲および計画範囲が小さすぎる場合はそれに関してレポートを作成しますが、これらの範囲を実際に更新するわけではありません。 累計オーダリードタイム+小さい場合は範囲: オーダ範囲および計画範囲が小さすぎる場合は範囲を更新します。 累計オーダリードタイム+全範囲: すべてのオーダ範囲および計画範囲をそれぞれの最小レベルにリセットして、更新します。 注意 累計オーダリードタイムの計算では、以下のフィールドに指定された値を考慮します。 追加リードタイム オーダリードタイム乗数 関連トピック リードタイムと範囲 累計オーダリードタイムと範囲 マスタ計画、概要 品目マスタ計画をメンテナンスするには マスタ計画データを更新するには 資源マスタ計画をメンテナンスするには |