| # 有効値 最良適合 作業のキュー時間が、現行のセッションで指定された新しい製造日に合せて減らされます。 この方法では、新しい製造日に合せてキュー時間を均等に削減する割合が見積られます。修正された日付に製造時間が適合するまで、この見積を複数回繰り返すことができます。この手順を繰り返す最大回数を工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションのキュー時間圧縮の最大反復回数フィールドに指定する必要があります。 キュー時間の圧縮を割合で指定することで、たとえば 1.88 時間や 1.88 日のように小数値になることがあります。キュー時間が日数で表される場合、小数値は許可されません。このため、端数が切り捨てられて最も近い整数に丸められます。切捨て後、修正された製造日が満足されているかどうかチェックされます。満足されていれば、ここで処理は終わりです。 キュー時間が、自動キュー時間圧縮 (tisfc1103s000) セッションのターゲット圧縮率 % フィールドに指定した割合とほぼ同じだけ削減されます。 ターゲット率 自動キュー時間圧縮 (tisfc1103s000) セッションのターゲット圧縮率 % フィールドに指定した割合だけ、すべての作業のキュー時間が削減されます。つまり、必要としているのが 3% の削減であっても、ターゲット圧縮率 % フィールドに 100% と入力してしまうと、キュー時間が 100% 圧縮されることになります。 |