| # 予防メンテナンスシナリオライン (tsspc1131m000) セッションの目的: 予防メンテナンスシナリオラインを作成およびメンテナンスします。これに基づいて、シリアル番号付品目のメンテナンス計画が生成されます。 次のシナリオがあります。 使用基準例: 10000 km 走行後、またはタイヤの溝が 3 mm を下回ったら、メンテナンスを実行する。 時間基準例: 1 年に 12 回 時間基準で、事前定義済のパターンに従う。例: 2 カ月後に小規模のメンテナンスを行い、3 カ月後に広範囲のメンテナンスを行い、5 カ月後に小規模のメンテナンスを行う。 関連トピック サービス検査と予防メンテナンスシナリオ メンテナンスシナリオ メンテナンスシナリオのシリーズコード 記述 コードの記述または名前 ライン番号 メンテナンスシナリオのライン番号。各ラインは、LN によって生成される一意の番号で識別されます。デフォルトで、既存の番号から、事前定義済の値だけ増分されます。ただし、この値は変更できます。 記述 コードの記述または名前 タイプ メンテナンスシナリオラインのタイプ 指定可能な値 タイプ 計測タイプ 計測タイプのコード 注意 使用基準シナリオラインにのみ適用されます。 記述 コードの記述または名前 特定位置 このチェックボックスがオンの場合、メンテナンスシナリオラインは、品目の位置に固有です。 注意 使用基準シナリオラインにのみ適用されます。 位置 品目の位置コード 注意 [特定位置] がオンの場合のみ適用されます。 記述 コードの記述または名前 参照活動 計画活動の生成元参照活動 記述 コードの記述または名前 特定子品目 このチェックボックスがオンの場合、メンテナンスシナリオラインは、特定の子品目に適用されます。 子品目 メンテナンス計画を生成する対象の子品目 ライフサイクル内 このチェックボックスがオンの場合、品目の定義済ライフサイクル内で、計画活動が生成されます。ライフサイクルは、品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションで定義できます。 周期的 このチェックボックスがオンの場合、指定された日付範囲内で、計画活動が連続的に生成されます。 頻度 参照活動が実行される回数 時間頻度の単位 頻度を表す単位 |