| # 組立部品と時間のバックフラッシュ \ Infor LN 製造\組立管理\組立ライン\組立ライン - tiasl1530m000 セッションを開きます。 資材出庫または製造所要時間をすべて個別に記録したくない場合は、代わりにバックフラッシュを適用してください。バックフラッシュを適用すると、時間は節減できますが、精度がやや低下します。通常、バックフラッシュは定期的に消費される低原価資材に使用されます。バックフラッシュは、物理的な資材フローではなく管理プロセスを反映するものです。バックフラッシュは、論理的な使用量と完了レポートされた品目の数量にもとづいた、在庫からの資材の自動出庫または品目の製造にかかった時間の計算として定義することができます。 詳細は、次の情報を参照してください: 組立のバックフラッシュ 組立部品と時間をバックフラッシュするには、以下の手順を実行してください。 該当する組立ラインを選択します。適切なメニューで組立部品所要 → バックフラッシュ所要...の順にクリックします。バックフラッシュ所要 (tiasc7241m000) セッションが開始されます。 バックフラッシュをクリックしてバックフラッシュプロセスを開始します。 バックフラッシュプロセスが正常に実行されると、組立オーダに関連したすべてのラインステーションオーダの状況がクローズに設定されます。組立オーダの状況は完了になります。 組立オーダのクローズ Infor LN 製造\組立管理\組立オーダ\組立オーダ - tiasc2502m000 セッションを開きます。 前提条件 組立オーダをクローズできるのは、以下の条件が満たされている場合に限ります。 組立オーダの状況が完了になっている 組立オーダにリンクされているすべてのラインステーションオーダの状況がクローズになっている。つまり、これらのラインステーションオーダは、バックフラッシュ済でなければなりません。バックフラッシュ所要 (tiasc7241m000) セッションを参照してください。 機能 組立オーダをクローズすると、特に指定されていない限り、次のような結果になります。 供給ラインの組立オーダもクローズされます オーダ基準取引処理を使用している場合は、組立オーダ (tiasc2502m000) セッションで、指定した組立オーダのクラスタ化されたラインステーションオーダもクローズされます。このアクションの結果、組立ラインのクローズ (tiasc7220m000) セッションのオンラインヘルプに記載されている結果の計算と会計取引の作成が行われます。 クローズされた組立オーダがロールオフライン組立オーダの場合は、ライン組立構成 (LAC) の製品バリアントの状況が ｢完了｣ に設定されます。 LN で、クローズされた組立オーダに対して会計取引が作成されます。会計取引を完了できない場合は、LN でエラーメッセージが生成されます。エラーメッセージを表示するには、メッセージボタンをクリックします 品目付加費用が転記され、追加計算オフィスバリアントが計算および転記されます 会計取引 追加計算オフィスバリアントは次のように計算されます。
    追加計算オフィスバリアント = 見積仕掛品 + 品目入庫付加費用 - オプション基準原価
この計算では、オプション基準原価はライン組立構成 (LAC) から計算および取得されます。 追加計算オフィスバリアントが計算および転記されると、以下の会計取引が転記されます。 取引発生元: ASC 製造 会計国際取引: 追加計算オフィスバリアント
借方 | 追加計算オフィスバリアント
貸方 | 製造仕掛品
取引発生元: ASC 製造 会計国際取引: 品目付加費用 (入庫)
借方 | 製造仕掛品
貸方 | 配賦付加費用
注意 ラインステーション基準取引処理を使用している場合は、組立ラインのクローズ (tiasc7220m000) セッションで、クラスタ化されたラインステーションオーダがクローズされます。 オーダ基準取引処理を使用する場合、従業員管理パッケージでオーダにさらに時間を記帳することで、クローズ組立オーダを再開、つまり状況を完了に変更できます。 組立オーダをクローズするには、以下の手順を実行してください。 組立オーダを選択し、適切なメニューで組立オーダのクローズ...をクリックします。組立オーダのクローズ (tiasc7210m000) セッションが開始されます。選択範囲で組立オーダを選択してオーダのクローズをクリックします。 組立オーダをクローズするプロセスが正常に実行されると、すべての組立オーダの状況がクローズに設定されます。 組立ラインのクローズ \ Infor LN 製造\組立管理\組立ライン\組立ライン - tiasl1530m000 セッションを開きます。 前提条件 このセッションで組立ラインをクローズできるのは、以下の条件が満たされている場合に限ります。 ラインステーション基準取引処理を使用している。組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションで取引処理パラメータが設定されています。オーダ基準取引処理を使用している場合、組立オーダのクローズ (tiasc7210m000) セッションで組立オーダがクローズされると、自動的にラインがクローズされるため、このセッションを使用することができません。 すべてのラインステーションオーダがクローズである (つまり、この日のすべてのラインステーションオーダがバックフラッシュされている) 機能 組立ラインをクローズすると、以下のアクションが行われます。 ライン付加費用が実際仕掛品に適用されます。このアクションは、製造結果が計算される前に行われます。 ラインの結果が計算および転記されます ラインステーションにリンクされているクラスタ化されたラインステーションオーダ (CLSO) の状況がクローズになります。ラインステーション基準取引処理では、CLSO は 1 日ごとにラインステーションにリンクされ、この CLSO ですべての部品所要が保持されます。 事後要件 このセッションの実行が終了したら、状況依存ASCデータの消去 (tiasl1200m000) セッションと状況非依存ASCデータの消去 (tiasl1210m000) セッションで不要なデータを削除する必要があります。 会計取引 製造結果は次のように計算されます。
    製造結果 = 見積仕掛品 - 実際仕掛品
転記される会計取引は、該当する組立ラインがメインラインであるか供給ラインであるかによって異なります。 組立ラインが供給ラインの場合は、以下の取引が転記されます。 取引発生元: ASC 製造 会計国際取引: ライン付加費用
借方 | 製造仕掛品
貸方 | 付加費用準備金
取引発生元: ASC 製造 会計国際取引: 製造結果
借方 | 製造仕掛品
貸方 | 製造結果
組立ラインがメインラインの場合は、すべてのオーダの仕掛品がそのオーダの計算オフィスに転送され、これに伴って、仕掛品振替の出庫および入庫が転記されます。上記の段落に示されている転記に加えて、以下の取引も転記されます。 取引発生元: ASC 製造 会計国際取引: 仕掛品振替の出庫
借方 | 輸送中仕掛品
貸方 | 製造仕掛品
取引発生元: ASC 製造 会計国際取引: 仕掛品振替の入庫
借方 | 製造仕掛品
貸方 | 輸送中仕掛品
注意 ラインステーション基準取引処理を使用している場合は、1 日ごとの各組立ラインの結果しか得られません。一連の範囲の日付、つまりその日の実際仕掛品にライン付加費用が適用されるすべての日付に対してこのセッションを実行した場合は、それぞれの日に対して製造結果が計算され転記されます。最終結果は、1 日ごとに各組立ラインに対して計算された結果で、組立ラインの最後のラインステーションに記録されます。製造結果が計算される前に、実際仕掛品にライン付加費用が適用されます 仕掛品の数値は、該当する日付のすべてのオーダのすべてのラインステーションに適用されます 従業員管理で時間を余分に記帳して組立ラインを再開できます。この後、組立ラインのクローズ (tiasc7220m000) セッションを使用して組立ラインをクローズする必要があります。 組立ラインをクローズできるようにするために、前もってバックフラッシュを正常に実行しておく必要があります。 組立ラインをクローズするには、以下の手順を実行してください。 メイン組立ラインを選択し、適切なメニューでクローズ...をクリックします。組立ラインのクローズ (tiasc7220m000) セッションが開始されます。適切なメニューからラインのクローズを選択します。 組立ラインをクローズするプロセスが正常に実行されたら、すべてのクラスタ化されたラインステーションオーダ (tiasc7530m000) の状況がクローズになるはずです。 |