| # 部品表別参照指示 (tibom0120m000) セッションの目的: 参照指示を部品表ラインにリンクします。 このセッションを開始するには、部品表 (tibom1110m000) セッションの部品表ラインを選択し、ツールバーまたは適切なメニューの部品表別参照指示をクリックします。 参照指示を選択するには、このセッションで新規作成をクリックします。参照指示フィールドで、次のセッションにズームして、参照指示を選択します。 参照指示を選択するには、このセッションで新規作成をクリックします。参照指示フィールドで品目別参照指示 (tcibd0120m000) セッションにズームして参照指示を選択できます。品目別参照指示を定義していない場合は、品目別参照指示 (tcibd0120m000) セッションから参照指示 (tcmcs0190m000) セッションにズームして参照指示を選択できます。 参照指示は、部品表ラインの 1 つまたは複数の品目に適用できます。参照指示を適用する部品表ラインの品目数を指定するには、このセッションの数量フィールドを使用する必要があります。 関連トピック 参照指示の概要 部品表の参照指示リンク手順 製造品目 製造で製造した品目。部品表 (BOM) は、品目の構造を表します。 位置 部品表ラインの番号 正味数量 完成品を製造するために必要な部品表ライン上の品目数 参照指示 たとえばプリント基板に電子的な構成要素を実装する場所など、品目に構成要素を挿入するための位置を示します。参照指示は通常エレクトロニクスで使用され、コンピュータ支援設計 (CAD) ステーションから生成できます。 関連トピック 参照指示の概要 記述 参照指示についての記述。これは、たとえば構成要素品目の取り付け場所を表すコードなどです。 数量 参照指示を適用する、部品表ライン上の品目数。参照指示は、部品表ラインの 1 つまたは複数の品目に適用できます。 関連トピック 参照指示の概要 部品表の参照指示リンク手順 |