| # 外部 EDI 通信 外部通信用にネットワークを使用する際、通信ビジネスオブジェクトの一部として処理される、次の 3 つの基本プロセスがあります。 内部ファイル構造にもとづく ASCII ファイルの生成 EDI ソフトウェアの起動 受信 EDI メッセージの処理 ERP アプリケーション内でメッセージ (購買オーダまたは販売オーダ確認) が作成されると、ERP ではそのメッセージに対する ASCII ファイルを、事前定義された変換設定にもとづいて作成します。 外部 EDI ソフトウェアを定期的に起動して、ASCII ファイル (作成したメッセージ) にもとづく EDI メッセージの生成、外部ネットワークとの接続、および EDI メッセージの ASCII ファイルへの再変換を行う必要があります。 EDI の起動頻度は、EDI 交換コントローラ (ecedi7210m000) セッションで決定できます。 外部メッセージを受信すると、ERP EDI によってメッセージデータを保存する ASCII ファイルが作成されます。たとえば、これらのメッセージは内部オーダファイルに読み込まれて処理されます。 エラーにより ASCII ファイルを内部ファイルに変換できない場合は、修正処理後に ASCII ファイルを変換することができます。 |