| # バーコードによるラインステーションオーダの完了レポート (tiasc2211m000) セッションの目的: バーコードを使用して、完了オーダをレポートします。また、完了オーダを誤ってレポートした場合に、そのアクションを取り消すときにもこのセッションを使用できます。 完了ラインステーションオーダをレポートするには 手順 1. 必要なコードを出力する ラインステーションオーダの出力(バーコード) (tiasc2411m000) セッションで、必要とするバーコードを出力します。スキャナによるアクションのバーコードをプリントアウトし、オーダに添付されているラベルから組立オーダ番号をスキャンできます。 手順 2. ラインステーションを選択する (オプション) 異なるラインステーションにおける ｢完了｣ ラインステーションオーダをレポートする場合は、[新規ステーション] ボタンをクリックします。 手順 3. オーダコードをスキャンする ラインステーションオーダが完了したら、オーダのバーコードをスキャンします。オーダ番号は組立オーダフィールドに表示されます。スキャナでバーコードを読み取れない場合は、番号をマニュアルで入力します。 手順 4. ｢完了｣ コードをスキャンする ｢完了｣ のバーコードをスキャンします。コードはアクションフィールドに表示されます。スキャナでバーコードを読み取れない場合は、｢完了｣ とマニュアルで入力します。これをマニュアルで入力するには、正しいコードを入力して、TAB キーを押します。 完了レポートアクションを取り消すには 手順 1. オーダコードをスキャンする オーダのバーコードをスキャンします。 手順 2. [ラインステーションオーダ完了を取消] コードをスキャンする [ラインステーションオーダ完了を取消] のバーコードをスキャンします。 注意 それぞれのコードの最後にタブ文字を追加するように、バーコードリーダを設定する必要があります ｢完了｣ のためのコードは 0001 です。｢完了｣ を取り消すためのコードは 0002 です。キーボードを使用しないでセッションを終了するためのコードは 0009 です また、ラインステーション - 組立オーダ (tiasl6510m000) セッションの適切なメニューからも、完了ラインステーションオーダをレポートできます (バーコードを使用する必要はありません) 関連トピック 組立管理の概要 Windows NT 用バーコード ラインステーション 異なるラインステーションを入力するには、[新規ステーション] 検索ボタンをクリックします。 組立オーダ スキャナで読み取られた組立オーダコードがこのフィールドに表示されます。バーコードを読み取れない場合は、コード番号をマニュアルで入力します。 アクション スキャナで読み取られたアクション (完了または取消)。バーコードを読み取れない場合は、アクションをマニュアルで入力して、TAB キーを押します。 メッセージ 通常、LN では、別のポップアップウィンドウにエラーメッセージが表示されます。このセッションでは、キーボードではなくスキャナを使用するユーザを支援するために、現在のフィールドに表示されます。 新規ステーション クリックすると、完了オーダをレポートするラインステーションが変更されます。 |