| # 組立ライン 組立ラインは、最終組立計画 (FAS) 品目を生産する一連のラインステーションです。組立ラインは、一連のラインセグメントから構成されます。セグメントは、バッファと次のバッファまでの 1 つまたは複数のラインステーションから構成されます。あるラインステーションから他のラインステーションへ品目を渡したり、各ラインステーションで作業を行ったりすることで、品目を生産します。 ラインごとに、品目の組立を行うことができます。ただし、品目がロールオフするラインはロールオフラインとみなすことができます。ラインには、組立ラインのさまざまなステーション/作業のグループを表す、さまざまなセグメントが含まれます。ラインステーションおよび作業のグループ化の利点は、シーケンスエンジンを使用してラインセグメントごとに最適な順序を作成できることです。たとえば、各セグメントには、最適な順序の作成に使用可能な特定の特徴/オプションを付けることができます。 ライン構造には、部分組立品の組立または予備部品の製造が行われる供給組立ラインも含まれています。この組立ラインは、メイン組立ラインに部分組立品と予備部品を供給します。供給ラインでは、販売用の独立した製品も製造できます。メイン組立ラインと供給組立ラインは、同じロジスティック会社に置くことも、異なるロジスティック会社に置くこともできます。財務会社はロジスティック会社と同じです。 以下では、基本組立管理の概念について説明します。 ラインセグメント: 2 つのバッファ間の組立ラインにある連続した組立ラインワークセンタ。最初のバッファはセグメントの先頭で、次のバッファは次のセグメントの最初の部分になります。 ステーションタイプ: ステーションは、次のいずれかのタイプになります。 ラインステーション: 組立ラインの一部であるワークセンタ。ラインステーションは、FAS 品目の生産で使用されます。1 つのラインステーションには複数の位置を保持することができ、これにより 1 つのラインステーションに複数の品目を存在させることができます。 バッファ: 何の作業も行われておらず、次のワークステーションへのオーダの入力を待機している組立ラインワークステーション。バッファを使用して、ラインセグメント間で製品の順序を変更できます。バッファのタイプは以下のとおりです。 バッファ (FIFO) バッファ (ランダムアクセス) バッファは、ラインセグメント間で製品の順序を変更するために使用します。 注意 ステーションタイプは、ワークセンタ (tirou0101m000) セッションでラインステーションまたはバッファとして定義できます。 このバッファは、順序付けの目的でのみ使用されます。 ラインセグメントは、常にバッファで始まる必要があります。 |