| # 標準製造構造をカスタマイズ構造にコピー コピー手順は次のとおりです。 最初に、カスタマイズ品目にコピーする各標準品目について、標準品目のコードがカスタマイズ品目のコードとして存在するかどうかがチェックされます。存在する場合は、プロジェクト (tipcs2101m000) セッションで記録された先頭の空きカスタマイズ品目コードに基づいて、新規のカスタマイズ品目コードが自動的に生成されます。 必要に応じて、新しいコードを変更できます。 標準品目に対してカスタマイズ品目が存在しない場合は、標準品目のデータが新規のカスタマイズ品目 (コピー先のプロジェクト) コードにコピーされます。 品目データがコピーされると、製造部品の製造部品表と作業が、カスタマイズ品目 (コピー先のプロジェクト) のカスタマイズ部品表とカスタマイズ作業にコピーされます。 オリジナルの品目のコピー先プロジェクトに対してカスタマイズ品目が存在する場合、品目データはその既存のカスタマイズ品目に対してコピーされません。 該当するカスタマイズ品目とその下位レベルのカスタマイズ製品構造は、標準品目の代用と見なされます。 これは標準製品構造の最初の部品表レベルには適用されません。 標準製品構造のトップにある標準品目の製造部品表と作業は、常にコピープロジェクトの既存のカスタマイズ品目にコピーされます。 これは、既存のデータが削除されると発生します。 標準品目がカスタマイズ品目にコピーされるときに、設計品目の関係もコピーされます。 |