| # テストグループ特徴 (qmptc0137m000) セッションの目的: 特定の品質 ID について、同じサンプルで検査される特徴のグループを検索、一覧表示またはメンテナンスします。 検査オーダが作成されると、LN は次のものを作成します。 各テストグループに対する検査オーダ 各特徴に対する検査オーダライン テストグループごとのすべての特徴は同じサンプルでテストされます。 注意 特徴のグループをテストグループにリンクする前に、テストグループをテストグループ (qmptc0136m000) セッションで定義し、特徴を標準テスト手順特徴 (qmptc0115m000) セッションで定義しなければなりません。 関連トピック 標準テスト手順とテストの組合せ 標準テスト手順 品目の品質要件の確認に必要なデータがリンクしているコード。同じ品質標準についてテストを行う必要のある製品グループに対して同一の標準テスト手順を使用できるため、標準テスト手順を使用すると時間を大幅に節約することができます。 テストグループ オーダ数量をテストするためのサンプルの取得頻度、およびサンプルサイズの定義 様相 1 つの品目の一部。たとえば、ボルトにはヘッドとテールという側面があります。また、1 つの側面に 1 つ以上の特徴が備わっている場合もあります。たとえば、ボルトによってはヘッドに直径と長さ、テールには直径と色などの特徴を持つものもあります。 特徴 品目または品目の部品/構成要素の特定の品質や特有の記号を示します。たとえば、直径、長さ、重量などです。 テスト順序 このフィールドの数値により、特徴がテストされる順序が指定されます。このため、破壊試験を使用する特徴の順序をテスト数量でテストされる最後の特徴として指定することができます。 |