| # ファミリ構造のリスト ファミリ構造は、ファミリグループとファミリをメインファミリグループにリンクすることによって定義されます。 この構造は、ファミリコードの生成に使用できます。 トップレベルの例を挙げます。 例 1
ファミリグループ | MAIN | メインファミリグループ
ファミリ | ファミリコード要素 | 次下位ファミリグループ
原材料 | ra
部品 | pa | PAR 部品
椅子 | ch | CHA 椅子
例 1 の場合、メインファミリグループは 3 つのファミリで構成されています。部品ファミリと椅子ファミリは実際はファミリグループです。これらのファミリでは、コード要素の次に、関連付けられたコード PAR および CHA もあるためです。 つまり、ファミリ自体がファミリグループまたはファミリから構成されています。 1 レベル下のファミリグループ CHA (椅子) は次のようになります。 例 2
ファミリグループ | CHA | 椅子
ファミリ | ファミリコード要素 | 次下位ファミリグループ
オフィスチェア | raof | OFF オフィスチェア
ひじ掛け椅子 | ar
ファミリグループ ｢CHA (椅子)｣ は、ファミリグループ ｢OFF (オフィスチェア)｣ とファミリ ｢ひじ掛け椅子｣ から構成されています。 ファミリグループ ｢OFF｣ は、さらに 1 レベル下のファミリまたはファミリグループ (ここでは示されていません) から構成されています。 注意 ファミリグループは、ファミリグループ (tigrt0198m000) セッションで定義できます。メインファミリグループは、構造レベル (tigrt0199m000) セッションで定義する必要があります。 ファミリ (tigrt0103m000) セッションで、さまざまな下位レベルのコード要素に基づいて実際のファミリを生成できます。例 1 および例 2 のすべてのファミリのうち、LN によってファミリコードが生成されるのは、「原材料」と「ひじ掛け椅子」だけです。 他のファミリは、実際には、さらに下位レベルに分割できるファミリグループです。 関連トピック GRT での分類構造の設定 GRT での品目の分類 |