| # 優先順位別製造オーダ計画の出力 出力優先順位フィールドで、どのオーダが最も高い優先順位を持つかを決定するために、LN で使用される基準を選択できます。 次の基準のどれかひとつを選択できます。 クリティカル比 最早期日 製造オーダの優先順位 最短合計残余製造時間 スラックタイム 製造オーダ (tisfc0501m000) セッションでマニュアルで製造オーダの優先順位を入力する場合、優先順位を 0 から 999 までの数字で表すことができます。 デフォルトは 999 です。これはオーダ優先順位が最低になっていることを表します。 LN では、最も高い優先順位は 0 (ゼロ) です。 レポートには次のデータが含まれます。 優先順位 製造オーダ 作業 プロジェクト 品目 機械 タスク ワークセンタ 注意 レポート生成に長時間かかる場合は、選択するオーダ (および他の変数) の範囲を制限すると効果的です。 遅延日数 遅延日数カラムは、レポートに出力されるカラムのひとつです。 遅延日数は、優先順位別製造オーダ計画の出力 (tisfc1410m000) セッションで定義される製造オーダの計画納期と参照日の差 (日数) として計算されます。 作業時間が使用可能な日ごとに、1 日の遅延としてカウントされます。 最初の日と最後の日については、遅延日数を決定するために作業時間が正確に計算されます。 注意 必要ならばウィンドウを最大にして、次のダイアグラムを正しく表示します。 例 参照日フィールドの値は 1998 年 8 月 26 日です。これは、優先順位としてのクリティカル比およびスラックタイムの計算基準となる日付です。 製造オーダ A1 は 4 つの作業からなります。
作業 | 開始日 | 終了日 | スラック | 重複 *
--- | --- | --- | --- | ---
10 | 98 年 8 月 25 日 | 98 年 9 月 2 日 | 0 | 50 %
20 | 98 年 8 月 29 日 | 98 年 9 月 15 日 | 0 | 0 %
30 | 98 年 9 月 15 日 | 98 年 10 月 10 日 | 8.0 | 0 %
40 | 98 年 10 月 18 日 | 98 年 10 月 30 日 | 0 | 0 %
* 重複割合は、転送バッチ数量に基づきます。 時間枠ダイアグラム: 重複時間を含む製造時間チェックボックスがオンかどうかにより、クリティカル比およびスラックタイムの計算方法は 4 とおりあります。 方法 1: 作業手順間に重複またはスラックタイムがない 方法 2: 重複ありで、スラックタイムがない 方法 3: 重複なしで、スラックタイムがある 方法 4: 重複もスラックタイムもある クリティカル比
| 作業時間 |
方法 | 10 | 20 | 30 | 40 | A* | B* | C* | D*
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
- 重複 - スラック | 8 | 17 | 25 | 12 | 62 | 66 | 1.06 | 4
+ 重複 - スラック | 4 | 17 | 25 | 12 | 58 | 66 | 1.14 | 8
- 重複 + スラック | 8 | 17 | 33 | 12 | 70 | 66 | 0.94 | -4
+ 重複 + スラック | 4 | 17 | 33 | 12 | 66 | 66 | 1.00 | 0
*
A | 残余製造時間
B | 計画納期 - 参照日
C | クリティカル比
D | スラック
方法 3 を使用した場合:
    クリティカル比 (CR) = 66 ÷ 70 = 0.94
クリティカル比が = 1 ならば、オーダはスケジュールどおりです > 1 ならば、オーダはスケジュールに先行しています。 < 1 ならば、オーダはスケジュールから遅れています。 スラックタイム
     スラックタイム =

    (計画納期 - 参照日) - 残余製造時間
方法 3 を使用した場合: スラックタイム = 66 - 70 = -4 スラックタイムが = 0 ならば、オーダはスケジュールどおりです > 0 ならば、オーダはスケジュールに先行しています < 0 ならば、オーダはスケジュールから遅れています |